公共区管理部采购询价单

 询价员（签字）： 日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | 供应商代表 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 采购物资明细 |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | “U型”防撞隔离杆 | U型防撞栏，规格：800mm\*600mm。采用2mm厚镀锌76圆管，表面喷刷蓝白色防锈防腐蚀漆。 安装采用地埋式，使用水钻冲击钻打深100mm孔，防撞栏预埋100mm固定到孔里，并用水泥砂浆固定封口 | / | 根 | 240 |  |  | 根据规范要求间距进行打孔作业，U型防撞杆安装后，用混凝土进行浇灌固定。 |
| 合 计 金 额（元） | 含税价（税率 ） | 大写：小写： |
| 不含税价 | 大写：小写： |
| 负责人（签字）：供应商（公章）： |
| 备注 |  |