公共区管理部采购询价单

询价员（签字）： 日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | |  | | 供应商代表 | |  |
| 联系人 | |  | | 联系电话 | |  |
| 询价内容：   1. 对职工一食堂的抽排系统进行清洗（包含但不限于对灶台及灶台地面、烟道、烟罩、抽风风管、油网净化器、接油盘等抽排相关部件的清洗）。 2. 2021年5月15日至2023年5月14日对职工一食堂的油烟抽排系统进行8次清洗（清洗频率为：3个月清洗一次）。 3. 清洗后油污去除达到90%或以上**（提供前后相片，并由甲方负责人查验后签字确认）**。 4. 每次清洗时长为1-2个晚上，每次清洗到场人数不得少于6人/天。 5. 每月为甲方提供一次免费的抽排系统巡检，并填写巡检报告书（附件一），如存在问题应及时帮助甲方修复。 6. 具体清洗设备清单详见附件（附件二）。 7. 必须提供增值税专用发票。 | | | | | | |
| 合 计 金 额（元） | | | 含税价（税率 % ） | | 大写：元整  小写：元 | |
| 不含税价 | | 大写：元整  小写：元 | |
| 负责人（签字）：  供应商（公章）： | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | |

附件一：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **职工食堂油烟抽排系统月度检查报告** | | | |
| **序号** | **检查部位** | **存在何种安全隐患** | **建议采取措施** |
| 1 | 烟罩烟道 |  |  |
| 2 | 灶台及灶台地面 |  |  |
| 3 | 风机叶轮 |  |  |
| 4 | 接油盘 |  |  |
| 5 | 喷水管 |  |  |
| 6 | 其他情况 |  |  |
| **检查单位** |  | | |
| **检查人** |  | | |
| **检查时间** |  | | |

附件二：

**清洗设备清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **清洗要求** |
| **一层厨房** |  |  |  |  |
| **厨房内天花板** |  |  |  | 内外清洗 |
| **抽风系统** |  |  |  |  |
| **烟罩** |  |  |  | 内外清洗 |
| 低噪音环保离心风柜 | 50000m³/h(1F面食、蒸煮区使用) | 1 | 台 | 拆装清洗油脂及涡轮风扇 |
| 低噪音环保离心风柜 | 41000m³/h(1F烹调区使用） | 1 | 台 |
| 低噪音环保离心风柜 | 9200m³/h(1F点心/汤面档使用） | 1 | 台 |
| 油网净化器 | 50000m³/h(1F面食、蒸煮区使用) | 1 | 台 | 拆装清洗 |
| 油网净化器 | 40000m³/h(1F烹调区使用） | 1 | 台 | 拆装清洗 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.2㎜、1000×900 | 12 | 米 | 高温高压机清洗机、烟道快速清洗机、铁铲、高效清洗粉、化油剂、高效金属除油粉、烟道开口及密封等其它辅助工具及人工钻入清洗 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.2㎜、1300×700 | 9 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.2㎜、1250×700 | 19 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.2㎜、1250×600 | 7 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.2㎜、1200×600 | 6 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.0㎜、800×500 | 11 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.0㎜、750×500 | 11 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.0㎜、600×300 | 22 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.0㎜、400×500 | 13 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.0㎜、500×300 | 65 | 米 |
| 防火阀 | 1250x700 | 1 | 台 |
| 防火阀 | 1000x900 | 1 | 台 |
| 防火阀 | 1250x600 | 1 | 台 |
| 防火阀 | 1200x600 | 1 | 台 |
| 止回阀 | 1250x700 | 1 | 台 |
| 止回阀 | 1250x600 | 1 | 台 |
| 止回阀 | 600x300 | 1 | 台 |
| 接油盘 |  |  | 若干 |  |
| 燃气双头小炒炉连尾撑 |  | 2 | 台 | 对灶台及灶台地面进行清洗，必须清除油垢。 |
| 燃气双头大炒炉 |  | 2 | 台 |
| 燃气双头蒸炉 |  | 1 | 台 |
| 燃气双门蒸饭柜 |  | 4 | 台 |
| **二层厨房** |  |  |  |  |
| **厨房内天花板** |  |  |  | 内外清洗 |
| **抽风系统** |  |  |  |  |
| 不锈钢防油防火排烟罩连灯 | 3800\*900\*610 | 1 | 台 | 内外清洗 |
| 不锈钢防油防火排烟罩连灯 | 4500\*1400\*610 | 1 | 台 |
| 不锈钢防油防火排烟罩连灯 | 12300\*1400\*710 | 1 | 台 |
| 不锈钢防油防火排烟罩连灯 | 12300\*1250\*610 | 1 | 台 |
| 不锈钢防油防火排烟罩连灯 | 5700\*1350\*700 | 1 | 台 |
| 不锈钢防油防火排烟罩连灯 | 5400\*1400\*600 | 1 | 台 |
| 不锈钢防油防火排烟罩连灯 | 13500\*1400\*610 | 1 | 台 |
| 不锈钢防油防火排烟罩连灯 | 13500\*1250\*610 | 1 | 台 |
| 不锈钢防油防火排烟罩连灯 | 3800\*900\*610 | 1 | 台 |
| 烟罩不锈钢封板 | 12210\*550 | 1 | 台 |
| 烟罩不锈钢封板 | 12210\*550 | 1 | 台 |
| 烟罩不锈钢封板 | 4910\*900 | 1 | 台 |
| 烟罩不锈钢封板 | 5170\*700 | 1 | 台 |
| 烟罩不锈钢封板 | 5590\*780 | 1 | 台 |
| 烟罩不锈钢封板 | 6410\*820 | 1 | 台 |
| 烟罩不锈钢封板 | 13250\*670 | 1 | 台 |
| 烟罩不锈钢封板 | 13250\*670 | 1 | 台 |
| 烟罩不锈钢封板 | 4910\*900 | 1 | 台 |
| 低噪音环保离心风柜 | 50000m³/H(2F面食、蒸煮区使用) | 1 | 台 | 拆装清洗油脂及涡轮风扇 |
| 低噪音环保离心风柜 | 45000m³/H(2F烹调区使用） | 1 | 台 |
| 低噪音环保离心风柜 | 20000m³/H(2F烧腊间使用） | 1 | 台 |
| 油网净化器 | 50000m³/H(2F面食、蒸煮区使用) | 1 | 台 | 拆装清洗 |
| 油网净化器 | 45000m³/H(2F烹调区使用） | 1 | 台 | 拆装清洗 |
| 油网净化器 | 20000m³/H(2F烧腊间使用） | 1 | 台 | 拆装清洗 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.2㎜、3700×1200 | 22 | 米 | 高温高压机清洗机、烟道快速清洗机、铁铲、高效清洗粉、化油剂、高效金属除油粉、烟道开口及密封等其它辅助工具及人工钻入清洗 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.2㎜、1300×700 | 17 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.2㎜、900×900 | 4 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.2㎜、1250×650 | 19 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.2㎜、1200×600 | 6 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.2㎜、900×550 | 10 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.0㎜、850×500 | 12 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.0㎜、800×450 | 47 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.0㎜、750×500 | 12 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.0㎜、500×500 | 8 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.0㎜、400×500 | 8 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.0㎜、600×300 | 32 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.0㎜、550×300 | 10 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.0㎜、500×300 | 45 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.0㎜、400×300 | 31 | 米 |
| 镀锌板抽风风管 | §1.0㎜、400×350接驳烟罩口 | 10 | 米 |
| 防火阀 | 1300x700 | 1 | 台 |
| 防火阀 | 900x900 | 1 | 台 |
| 防火阀 | 1250x650 | 1 | 台 |
| 防火阀 | 1200x600 | 1 | 台 |
| 防火阀 | 900x550 | 1 | 台 |
| 防火阀 | 800x450 | 1 | 台 |
| 止回阀 | 1300x700 | 1 | 台 |
| 止回阀 | 1250x650 | 1 | 台 |
| 止回阀 | 800x450 | 1 | 台 |
| 止回阀 | 550x300 | 1 | 台 |
| 接油盘 |  |  | 若干 | 拆装清洗 |
| 燃气双头大炒炉 |  | 1 | 台 | 对灶台及灶台地面进行清洗，必须清除油垢。 |
| 燃气双头小炒炉连尾撑 |  | 3 | 台 |
| 燃气双头蒸炉 |  | 1 | 台 |
| 燃气双门蒸饭柜 |  | 2 | 台 |
| 备注：  1.清洗中不要使用和损坏甲方的工具。  2.付款方式：按次结算。甲方在收到正式发票，并确认清洗报告并认可清洗效果之后，以银行转账的方式进行支付。  3.合同生效之日起10个工作日内，**乙方向甲方交纳3000元**（大写叁仟元整）**合同履约质保金**。合同结束，经甲方确认，乙方无违约行为，全部无息退还保证金。 | | | | |