附件4

2号常用道口改造项目工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|
| 1 | 加气混凝土砌块墙 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.厚度:100mm 3.砂浆强度等级:MU5.0 4.钢丝网:300mm宽热镀锌钢丝网0.9mm厚12.7mm\*12.7mm [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 5.挂网 | m3 | 1.6 |
| 2 | 零星砌砖台阶 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 0.07 |
| 3 | 台阶面层 | [项目特征] 1.基层处理:素土夯实 2.垫层:100mm厚C15混凝土 3.面层材料品种:防滑地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.面层铺贴 4.材料运输 | m2 | 1.58 |
| 4 | 窗洞改门洞 | [项目特征] 1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:按设计 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 3.02 |
| 5 | C25构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.19 |
| 6 | C25过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.28 |
| 7 | 成品防盗门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:成品防盗门 2.门框或扇外围尺寸:2m\*2.4m [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 5.76 |
| 8 | 过梁拆除 | [项目特征] 1.构件名称:钢筋混凝土过梁 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合 3.构件表面的附着物种类:综合 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 0.16 |
| 9 | 折叠铁门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:折叠铁门 2.门框或扇外围尺寸:12m\*2.6m 3.门框、扇材质:不小于5mm角钢 4.钢筋网及支撑柱:钢筋网直径5mm,支撑柱设置不大于3m [工作内容] 1.门(骨架)制作、运输 2.门、五金配件安装 3.除锈、刷防护材料 | m2 | 31.2 |
| 10 | 拆除现有推拉式铁门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:现有推拉式铁门 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 樘 | 1 |
| 11 | 拆除围界 | [项目特征] 1.名称:现有围界 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 15 |
| 12 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.砂浆厚度、配合比:7厚1：3水泥砂浆打底扫毛；6厚1：3水泥砂浆垫层找平；5厚1：2.5水泥砂浆罩面磨光 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 | m2 | 51.12 |
| 13 | 堵洞 | [项目特征] 1.孔径:综合 2.封堵材料:C20混凝土 3.防水要求:1.5厚防水涂膜+3厚SBS防水卷材 [工作内容] 1.清理 2.封堵 3.铺防水层 | 个 | 1 |
| 14 | 屋面排水管 | [项目特征] 1.排水管品种、规格:φ100PVC管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:PVC管 3.具体做法:详18J201-48 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 | m | 3.6 |
| 15 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.刮腻子要求:分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平，磨光 4.涂料品种、喷刷遍数:喷（刷）涂料（一底两面） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 51.12 |
| 16 | 外墙面修补 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.砂浆厚度、配合比:14厚1：3防水砂浆打底，两次成活，扫毛或划出纹道；8厚1：0.15：2水泥石灰砂浆（内掺建筑胶或专业粘结剂） 3.面层材料品种、规格、颜色:贴外墙砖1：1防水砂浆勾缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 8.4 |
| 17 | 玻璃雨篷 | [项目特征] 1.玻璃雨篷固定方式:按设计 2.龙骨材料种类、规格、中距:钢管φ76\*4、φ50\*3 3.玻璃材料品种、规格:夹胶玻璃 4.具体做法:详18J516-6 [工作内容] 1.龙骨基层安装 2.面层安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 24.73 |
| 18 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.05 |
| 19 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:综合 2.规格:综合 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 0.036 |
| 20 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾及拆除的铁门、围界等 2.运距:7km 3.其它说明:拆除的铁门、围界纳入综合单价中，工程量不另计 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 0.88 |
| 21 | 支撑架 |  | 项 | 1 |