附件4

2号常用道口改造项目工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|
| 1 | 加气混凝土砌块墙 | [项目特征]1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙2.厚度:100mm3.砂浆强度等级:MU5.04.钢丝网:300mm宽热镀锌钢丝网0.9mm厚12.7mm\*12.7mm[工作内容]1.砂浆制作、运输2.砌砖、砌块3.勾缝4.材料运输5.挂网 | m3 | 1.6 |
| 2 | 零星砌砖台阶 | [项目特征]1.零星砌砖名称、部位:台阶2.砖品种、规格、强度等级:实心砖3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆[工作内容]1.砂浆制作、运输2.砌砖3.刮缝4.材料运输 | m3 | 0.07 |
| 3 | 台阶面层 | [项目特征]1.基层处理:素土夯实2.垫层:100mm厚C15混凝土3.面层材料品种:防滑地砖[工作内容]1.基层清理2.垫层铺设3.面层铺贴4.材料运输 | m2 | 1.58 |
| 4 | 窗洞改门洞 | [项目特征]1.部位:墙体2.打洞部位材质:砖墙3.洞尺寸:按设计4.场内运距:综合考虑[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m3 | 3.02 |
| 5 | C25构造柱 | [项目特征]1.混凝土种类:商品混凝土2.混凝土强度等级:C25[工作内容]1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.19 |
| 6 | C25过梁 | [项目特征]1.混凝土种类:商品混凝土2.混凝土强度等级:C25[工作内容]1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.28 |
| 7 | 成品防盗门 | [项目特征]1.门代号及洞口尺寸:成品防盗门2.门框或扇外围尺寸:2m\*2.4m[工作内容]1.门安装2.五金安装 | m2 | 5.76 |
| 8 | 过梁拆除 | [项目特征]1.构件名称:钢筋混凝土过梁2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合3.构件表面的附着物种类:综合4.场内运距:综合考虑[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m3 | 0.16 |
| 9 | 折叠铁门 | [项目特征]1.门代号及洞口尺寸:折叠铁门2.门框或扇外围尺寸:12m\*2.6m3.门框、扇材质:不小于5mm角钢4.钢筋网及支撑柱:钢筋网直径5mm,支撑柱设置不大于3m[工作内容]1.门(骨架)制作、运输2.门、五金配件安装3.除锈、刷防护材料 | m2 | 31.2 |
| 10 | 拆除现有推拉式铁门 | [项目特征]1.门代号及洞口尺寸:现有推拉式铁门[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | 樘 | 1 |
| 11 | 拆除围界 | [项目特征]1.名称:现有围界[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m | 15 |
| 12 | 墙面一般抹灰 | [项目特征]1.墙体类型:砖墙2.砂浆厚度、配合比:7厚1：3水泥砂浆打底扫毛；6厚1：3水泥砂浆垫层找平；5厚1：2.5水泥砂浆罩面磨光[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层 | m2 | 51.12 |
| 13 | 堵洞 | [项目特征]1.孔径:综合2.封堵材料:C20混凝土3.防水要求:1.5厚防水涂膜+3厚SBS防水卷材[工作内容]1.清理2.封堵3.铺防水层 | 个 | 1 |
| 14 | 屋面排水管 | [项目特征]1.排水管品种、规格:φ100PVC管2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:PVC管3.具体做法:详18J201-48[工作内容]1.排水管及配件安装、固定2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装3.接缝、嵌缝4.刷漆 | m | 3.6 |
| 15 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征]1.基层类型:一般抹灰面2.喷刷涂料部位:墙面3.刮腻子要求:分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平，磨光4.涂料品种、喷刷遍数:喷（刷）涂料（一底两面）[工作内容]1.基层清理2.刮腻子3.刷、喷涂料 | m2 | 51.12 |
| 16 | 外墙面修补 | [项目特征]1.墙体类型:砖墙2.砂浆厚度、配合比:14厚1：3防水砂浆打底，两次成活，扫毛或划出纹道；8厚1：0.15：2水泥石灰砂浆（内掺建筑胶或专业粘结剂）3.面层材料品种、规格、颜色:贴外墙砖1：1防水砂浆勾缝[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.粘结层铺贴4.面层安装5.嵌缝6.刷防护材料 | m2 | 8.4 |
| 17 | 玻璃雨篷 | [项目特征]1.玻璃雨篷固定方式:按设计2.龙骨材料种类、规格、中距:钢管φ76\*4、φ50\*33.玻璃材料品种、规格:夹胶玻璃4.具体做法:详18J516-6[工作内容]1.龙骨基层安装2.面层安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 24.73 |
| 18 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]1.钢筋种类、规格:综合[工作内容]1.钢筋制作、运输2.钢筋安装3.焊接(绑扎) | t | 0.05 |
| 19 | 预埋铁件 | [项目特征]1.钢材种类:综合2.规格:综合[工作内容]1.螺栓、铁件制作、运输2.螺栓、铁件安装 | t | 0.036 |
| 20 | 余方弃置 | [项目特征]1.废弃料品种:建筑垃圾及拆除的铁门、围界等2.运距:7km3.其它说明:拆除的铁门、围界纳入综合单价中，工程量不另计[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 0.88 |
| 21 | 支撑架 |  | 项 | 1 |