附件1：施工台站散水面平面示意图及施工材料、施工要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟施工台站散水平面示意图（下图中阴影部分） | 台站名称 | 示意图中散水面积尺寸标注（单位：米） | 原台站是否有 |
| A | B | C | D | 散水面 | 贴瓷砖 |
|  | 02L航向台 | 0.9 | 6.0 | 0.9 | 10.0 | 有 | 有 |
| 南近台 | 0.9 | 6.2 | 0.9 | 9.0 | 有 | 无 |
| 20L航向台 | 0.9 | 6.2 | 0.9 | 9.0 | 有 | 有 |
| 02R下滑台 | 0.9 | 6.2 | 0.9 | 9.0 | 有 | 有 |
| 20L下滑台 | 0.9 | 6.2 | 0.9 | 9.0 | 有 | 有 |
| 02R航向台 | 0.9 | 8.0 | 0.9 | 9.0 | 有 | 有 |
| 21航向台 | 0.9 | 6.3 | 0.9 | 9.6 | 有 | 无 |
| 03下滑台 | 0.9 | 6.3 | 0.9 | 12.0 | 有 | 无 |
| 21下滑台 | 0.9 | 6.3 | 0.9 | 12.0 | 有 | 无 |
| 03航向台 | 0.9 | 6.3 | 0.9 | 9.6 | 有 | 无 |
| 施工材料及施工要求 |
| 1. 剔除拟施工台站散水面瓷砖，并对破损散水面进行修补；
2. 若拟施工台站无散水面，需按照示意图及标注尺寸铺设散水面；
3. 铺设散水面应进行拉筋处理，铺设钢筋尺寸直径0.5cm,钢筋网距15cm\*15cm；
4. 拟施工台站散水面铺设800mm\*800mm瓷砖，并作如下要求：
5. 瓷砖颜色为灰色哑光系，防滑耐磨，厚度不小于10mm；
6. 瓷砖应为全抛釉或者大理石通体瓷砖;
7. 瓷砖品牌仅限于诺贝尔、马可波罗、萨米特、东鹏、蒙娜丽莎、冠珠、金意陶、斯米克；
8. 铺贴瓷砖应刷背胶，背胶品牌仅限于德高、东方雨虹、东鹏、娄邦；
9. 散水面与机房外墙之间应做防水并回填，防水材料品牌仅限于东方雨虹、三棵树、德高；
10. 瓷砖与瓷砖之间铺贴缝隙不得大于5mm；
11. 瓷砖与瓷砖之间、瓷砖与墙壁之间缝隙应做勾缝处理，勾缝材料品牌仅限于德高、皇氏工匠、三棵树、立邦、东方雨虹；
12. 瓷砖铺贴应由导航台外墙壁向外放坡铺设，坡面最低处距离地面不得小于80mm；
13. 完成1-3中清渣处理（需施工方将建筑垃圾拖出机坪外自行找垃圾场处理）。
 |