消防护卫部询价、报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 消防前置点警铃广播安装项目 | | | | | | |
| 报价单位 | | |  | | | | | | |
| 联系人 | | |  | 联系电话 | | |  | | |
| 采购物资明细 | | | | | | | | | |
| 序号 | 名 称 | | 型号规格 | 数量 | | 单位 | 含税单价（元） | 含税小计（元） | 备注 |
| 1 | 音频光端机 | | TY-T/R1ZK1ZA（1路单向开关量+1路单向音频 FC圆孔螺纹光纤接口） | 4 | | 台 |  |  |  |
| 2 | 音频功率放大器 | | NS-03G FR | 2 | | 台 |  |  |  |
| 3 | 吸顶喇叭 | | 惠威VX6-C | 2 | | 个 |  |  |  |
| 4 | 消防警铃 | | 12V 3寸 | 2 | | 个 |  |  |  |
| 5 | 光纤跳线 | | FABCOM 单模铠装跳线5米 | 8 | | 条 |  |  |  |
| 6 | 金属镀锌钢管 | | 广州一通镀锌钢管 DN20\*1.0 | 170 | | 米 |  |  |  |
| 7 | 铜芯绝缘导线 | | 铜芯绝缘导线RVVP2\*1 | 210 | | 米 |  |  |  |
| 8 | 开光量分配器 | | G2R-R1(1分10路开光量信号，触点负载10A) | 1 | | 台 |  |  |  |
| 9 | 音频分配器 | | 迈拓维矩（1路音频分配为8路输出信号） | 1 | | 台 |  |  |  |
| 10 | 现有系统接入及调试 | |  | 1 | | 项 |  |  |  |
| 合计金额（元） | | | | | 不含税总价： | | | | |
| 税率： | | | | |
| 含税总价： | | | | |
| 报价单位（公章） | | | | | | | | | |
| 备注 | | 报价要求：  1、报价单详细填写供应商名称、联系人和联系电话，并加盖单位公章，于2022年7月18日上午11时前将密封的报价单递交到消防护卫部210办公室（机场东一路2号护宾楼）。  2、报价单位必须具备：电子与智能化二级施工或安防二级施工资质。  3、分项报价表需列明拟提供产品的品牌、型号，不符报价单型号规格的将被视为无效报价。  4、报价为含税单价加总价，税率单列。该项目：最高报价限价为含税总价不超过23600.00元（大写：贰万叁仟陆佰元整）。  5、报价应包括产品、运输、安装、税费等其它所有费用，本项目报价为包干价，不再另行增加费用。  6、报价方同时提供营业执照、施工资质复印件加盖鲜章，报价时与报价单一并密封提供。  7、该项目设备安装在机场隔离区内，施工与生产同时进行，施工时间是在航后施工。报价人须组织人员到相关部门办理手续，包括施工许可证、人员通行证件等（相关流程、费用可向采购人了解）。所有施工人员及设备满足江北机场相关要求，在项目人员、工器具、材料等各方面工作中认真履行自身管理职责,并在施工期间建立相关安全培训、教育、管理台账，安装人员必须满足机场防疫要求。  8、报价方的产品必须全新且符合国家、行业标准，若不符或有产品瑕疵，采购人有权要求退换货。  9、成交后5日内送货到采购方指定位置。  10、原则上只通知中选单位，未中选单位不通知不解释。  11、乙方提供增值税普通发票时按照不含税价支付，乙方提供增值税专用发票按照不含税价加税额支付。 | | | | | | | |