关于摩擦系数测试车胎购置项目

答疑补遗文件

一、答疑

1、建议调整跑道摩擦系数车专用测试轮品牌为Trelleborg，型号为T520。

答：1、不采纳。

1. 补遗

1、1.2.1项目要求，修改为：购置10个摩擦系数测试车胎外胎（不含轮毂），3个摩擦系数测试车胎内胎。

2、1.2.1.2跑道摩擦系数车专用测试轮，修改为：尺寸为4.0-8，层数6P.R，胎面宽度4英寸，钢圈直径8英寸，充气压力7公斤。内胎需适配外胎使用，外胎和内胎材质均为天然橡胶。

飞行区管理部

2022年9月8日