公共区管理部采购询价单

 询价员（签字）： 日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | 供应商代表 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 采购物资明细 |
| 序号 | 建构筑物名称 | 接闪带（米） | 引下线（米） | 接地钢板（个） | 支架（个） | 单价 | 备注 |
| 1 | 信息楼保安亭 | 28 | 9 | 2 | 24 |  |  |
| 2 | 西区信息楼车库 | 82 | 21 | 2 | 80 |  |  |
| 3 | 生活供水站保安亭 | 16 | 8 | 2 | 14 |  |  |
| 4 | 西区地服保安亭 | 15 | 9 | 2 | 13 |  |  |
|  |
| 合 计 金 额（元） | 含税价（税率 ） | 大写：小写： |
| 不含税价 | 大写：小写： |
| 负责人（签字）：供应商（公章）： |
| 备注 | 本次整改要求：1. 供应商需具有建筑行业三级总承包资质；
2. 本项目最高限价不含税1.84万元；
3. 规格型号要求：接闪带、引下线、支架为直径12mm镀锌圆钢，

 接地钢板为400\*600\*10mm；4、合同价格为 “总价包干”，包括但不限于材料购买、人工、运输、保险、风险措施费用等一切与项目内容相关的费用；5、工期：至开工报告之日起20个日历天；6、项目完工后竣工验收合格，供货商开具并向询价方交付整改增值税发票后40个工作日内，询价方向供货商支付合同价款97%，余下3%作为质保金，待保修期满且完成全部保修任务后，经核实，30日内无息支付剩余的3%质保金。 |