附件

项目要求

1.设计要求：材质为全遮光双面麻，款式为直挂，颜色为咖色或蓝色。

2.制作要求：遮光2折窗帘6幅，白色铝合金轨道，窗框高度都为3米，窗框长度为3.32米、3.72米、7.32米、3.52米、3.44米、7.32米，亚麻防水百叶窗2个，共计6平米。制作前需进场实地测量，以测量后实际面积为准。（见附图）

3.其他服务:飞行区内提供安装服务，进入飞行区办理临时通行证费用自理（40元人民币一人）。

4.项目时间：签订订单后30个工作日内完成。

**附图**：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 图片 |
| （窗帘1）  不停航施工办公室休息间窗洞 | 3.32米\*3米 | 餐厅 |
| （窗帘2）  不停航施工办公室大厅窗洞1 | 3.72米\*3米 | 大厅1 |
| （窗帘3）  不停航施工办公室大厅窗洞2 | 7.32米\*3米 | 大厅2 |
| （窗帘4）  不停航施工办公室大厅窗洞3 | 7.32米\*3米 | 大厅3 |
| （窗帘5）  不停航施工办公室大厅窗洞4 | 3.52米\*3米 | 大厅1 |
| （窗帘6）  不停航施工办公室卫生间走廊窗洞1 | 3.44米\*3米 | 卫生间 |
| 不停航施工卫生间百叶窗窗洞 | 3米\*1米  （2个） | 卫生间 |