公共区管理部采购询价单

 询价员（签字）： 日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | 供应商代表 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 采购物资明细 |
| 序号 | 建构筑物名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 幸福佳苑B区2栋215房间 | 830\*670 8+9+8中空玻璃 | 1块 |  |  |
| 2 | 幸福佳苑B区3栋112房间 |  1980\*670 8+9+8中空玻璃 | 1块 |  |  |
| 3 | 制冷站 | 1280\*920 8+9+8中空玻璃 | 1块 |  |  |
| 4 | 幸福佳苑A区6栋大门 | 2350\*1440 8+8夹胶玻璃，加4套脖爪 | 1块 |  |  |
| 5 | 飞扬建身中心 | 730\*930，3毫米白玻璃 | 3块 |  |  |
| 6 | 彩钢棚安装 | 拆除原损坏的部分彩钢棚，重新安装彩钢棚与彩钢棚链接一体。 | 154平方米 |  | 拆除的旧棚由甲方自行处理。 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| 合 计 金 额（元） | 含税价（税率 ） | 大写：小写： |
| 不含税价 | 大写：小写： |
| 负责人（签字）：供应商（公章）： |
| 备注 | 本次安装要求：1. 供应商需具有施工总承包三级资质；
2. 本项目最高限价不含增值税3万元；

3、合同价格为 “总价包干”，包括但不限于材料购买、人工、运输、保险、风险措施费用等一切与项目内容相关的费用；5、工期：至开工报告之日起10个日历天，项目质保期为2年；6、项目完工验收合格后，响应方开具并向询价方交付全额正规增值税发票后询价方向响应方支付合同价款的100％。7、彩钢棚檩条采用100\*50\*2.5mm热镀锌矩管，共计132米；立柱采用φ110\*2.5mm热镀锌圆管，共计约18米，彩钢瓦厚度不得小于0.6毫米。8、拆除的旧棚由甲方自行处理。拆除的废旧玻璃由乙方自行清运处理。 |