附件：

保养详细内容如下：

全车打黄油TY303-1合计8公斤

检测液压系统有无漏油现象、阀组油管有无老2台

化漏油现象检查2台

检查伸缩臂生锈情况及有无开裂和其它干预2台

检查所有电器控制连接是否牢固2台

检测液压软管及钢管是否老化及漏油2台

检测所有油缸动作是否正常及有无漏油情况2台

检查伸缩臂上导线连接情况和液压导轮情况2台

全车功能测试2台

机油格更换2台

柴油格更换2台

空气格更换2台

油水分离器更换2台

机油CI-4更换5桶

辅料更换2台

液压油滤芯更换2台

液压油46号更换120升

T3高空车电瓶80D26R保养1台

T2高空车履带销卡簧更换1台