附件2

母婴室维修改造施工要求

1. 改造内容

（一）更换T2航站楼1号母婴室的2个婴儿安全座椅软包，包括拆除旧软包以及安装新软包，软包表面生态皮，内里基层E0环保等级板材，海绵软包，应安装牢固，不能出现松动。

（二）对T3A航站楼其中19个母婴室的婴儿安全座椅台面进行改造，先拆除29个婴儿安全座椅软包和原座椅台面及侧面的石材，然后用木工板或钢架恢复婴儿安全座椅底座（此项需拆除原本石材后才能确定），在原位置台面及侧面新增一层完整的人造石英石，与衔接的洗手池形成一个整体。19个母婴室拆除石材的面积共约43㎡，新增石英石的面积共约 48㎡。石英石厚15mm，样式花色与原台面相同，应安装稳固，有较强承重性，且平整光滑、边角打磨圆弧处理，拼接处需紧密无缝、过渡自然，不影响使用和美观。

（三）对T3A航站楼、综合交通枢纽共27个母婴室的台面边缘加装防撞条，共约135米，需采用NBR环保材质。

1. 施工及安装要求

（一）安装台面石材、婴儿安全座椅软包、防撞条前，应提前到现场测量，确定尺寸。

（二）施工的母婴室外应设置围挡。

（三）施工方于合同履行过程中，因办理隔离区通行证件等相关手续费用自行承担。

（四）施工方应为施工场地及其周边现有的设施和建筑物提供足够的临时保护措施，确保作业过程中这些设施和建筑物不会受到污染和破坏,施工方在物资搬运及施工过程中对航站楼内的设施设备、建筑物造成损坏的，应及时修复，不能修复的照价赔偿。

（五）施工方应负责本项目产生的所有垃圾和建渣清理，不得在机场区域的果皮箱、垃圾桶及其他区域倾倒、丢弃任何垃圾和建渣。

（六）每个母婴室完成施工后，应将现场尽快恢复原状。

（七）施工方完成所有施工、验收并合格后，撤离所有作业设备和剩余材料。

（八）施工时间为全天施工。

（九）施工期限为20个日历日。

（十）质保期：2年。

三、工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 拆除婴儿安全座椅软包 | / | 个 | 31 |
| 2 | 加装婴儿安全座椅软包 | 表面生态皮，内里基层E0环保等级板材，海绵 | 个 | 2 |
| 3 | 拆除石材 | / | ㎡ | 43 |
| 4 | 预埋底座 | 钢架或木工板 | ㎡ | 48 |
| 5 | 安装人造石英石 | 厚15mm  | ㎡ | 48 |
| 6 | 安装防撞条 | NBR环保材质 | 米 | 135 |
| 备注：报价应包含材料、人工、运输、除渣等一切费用 |