重庆仙女山机场运行设备采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价 | 小计 |
| 1 | 调温电烙铁 | 宝工、BAKON | 1 | 台 | 配低熔焊锡丝、松香、烙铁头（刀型、蹄型、尖头等） |  |  |
| 2 | 大功率电烙铁 | 200W BAKON、伊莱科 | 1 | 套 | 200W |  |  |
| 3 | 热风枪拆焊台 | 安泰信热风枪拆焊台二合一878D  宝工SS\_968H | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 液压压线钳 | Kbaoele，YQK-300A | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 网线测试仪 | 满足需求即可 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 网络寻线仪 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 7 | 斜口钳 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 8 | 红光笔 |  | 2 | 套 | 光纤故障检测 |  |  |
| 9 | 光功率计 | 精明叔、山洋 | 2 | 套 |  |  |  |
| 10 | 万用表 | 福禄克 数字万用表 万能表 F15B+ | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 世达螺丝刀工具 | 世达小号螺丝刀套装dy06101 | 2 | 套 |  |  |  |
| 12 | 世达组套工具 | 满足需求即可 | 2 | 套 |  |  |  |
| 13 | 光纤熔接机 | 藤仓光纤熔接机FSM27S | 1 | 套 | 配套热缩管 |  |  |
| 14 | 工业红外线测温仪 | 测温范围-32℃~700℃ | 1 | 套 | 用于设备温度检测 |  |  |
| 15 | 世达套筒工具 | 满足需求即可 | 1 | 套 | 维修工具 |  |  |
| 16 | 数字频率计 | 优利德UT311 | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 数字式示波器 | （双通道，频率范围20KHZ-3GHZ）胜利仪表 VC220 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 通过式功率计 | （最大测试功率200W,测试频率（100MHZ-1.5GHZ））日本钻石驻波表SX400 | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 手摇绞盘 | 600磅\*10米4mm钢丝绳 | 1 | 套 | 设备维修工具 |  |  |
| 20 | 线盘 | 公牛电缆盘 50米 | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 | 网线钳 | 得力多功能网线钳 | 2 | 把 |  |  |  |
| 22 | 抽湿机 | 百奥（PARKOO）除湿机138L工业抽湿机 | 3 | 台 |  |  |  |
| 23 | 安全带 | 星工（XINGONG）安全带五点式安全带双绳3m | 2 | 套 |  |  |  |
| 24 | 铝合金人字梯 | 3米 | 1 | 把 | 铝合金 |  |  |
| 25 | 铝合金人字梯 | 1.5米 | 1 | 把 | 铝合金 |  |  |
| 26 | 伸缩折叠梯 | 6米 | 1 | 把 | 铝合金 |  |  |
| 27 | 机房粘尘地垫 | 60\*90cm | 10 | 张 |  |  |  |
| 28 | 水晶头 | 六类水晶头 | 500 | 颗 |  |  |  |
| 29 | 超五类网线 | 安普康 | 300 | 米 |  |  |  |
| 30 | 超六类网线 | 安普康 | 300 | 米 |  |  |  |
| 31 | 电工手套 | 双安 | 4 | 双 |  |  |  |
| 32 | 内六角扳手 | 世达工具L型内六角扳手套装 | 2 | 套 |  |  |  |
| 33 | 羊角锤 | 世达 | 2 | 把 |  |  |  |
| 34 | 电笔 | 世达 | 2 | 支 |  |  |  |
| 35 | 静电地板吸盘 | 威氏 | 5 | 个 |  |  |  |
| 36 | 无刷冲击手钻 | 博世无刷冲击锂电池充电式 | 1 | 台 |  |  |  |
| 37 | 镊子 |  | 2 | 把 | 普通 |  |  |
| 38 | 地板吸盘 |  | 5 | 个 | 通导 |  |  |
| 39 | 绘图笔 | 气象，红色、蓝色各1盒 | 2 | 盒 |  |  |  |
| 40 | 警戒线隔离带 | 隔离带长5米 | 30 | 个 | 一根不锈钢管，一个底座，一条伸缩拉带及其他相关配件。 |  |  |
| 41 | 防爆套装 |  | 10 | 套 | 防爆手电筒、头盔、警棍、背心、衣服、钢叉、捕捉器、盾牌、手套等 |  |  |
| 42 | 防爆车底反光镜 |  | 2 | 个 | 道口检测车子使用 |  |  |
| 43 | 痕量爆炸物探测仪（炸探纸） |  | 2 | 盒 | 用于检测行李货物使用 |  |  |
| 44 | 便民饮水机 | 具备加热，自冷，防烫，儿童锁等功能 | 5 | 台 | 贺众 |  |  |
| 45 | 便民残疾人专用设备（残疾人手推车轮椅） | 折叠功能 | 5 | 辆 | 用于残疾人使用 |  |  |
| 46 | 便民公用电话 | 步步高 | 3 | 台 | 用于旅客使用 |  |  |
| 47 | 便携手持式标签打印机 | 兄弟标签机PT-E115（带标签纸） | 1 | 套 | 用于打印通信线路标签 |  |  |
| 48 | 大功率吸尘器 | 美的1300W立式真空吸尘器 | 1 | 台 | 吸尘器V1手持吸尘器 |  |  |
| 49 | 三类垃圾箱 | 1、具体参数2、规格尺寸：1050\*350\*850mm（长\*宽\*高）；3、主要参数：（1）箱体主要材料采用厚度≥1.1mm的优质201#不锈钢磨砂板模具折弯成形，上盖设计为揭盖式结构；（2）投放口必需采用模具一次性液压成形工艺，投口并作反边处理，应达到无毛刺、表面光滑、无焊点、不划手等要求；（3）内桶采用厚度0.4mm热镀锌板生产，规格为：300\*250\*600mm；（4）箱体前后采用丝印网版印刷“回收”标识，便于垃圾投放识别。标识参照《城市生活垃圾分类标志》 | 20 | 个 | 可回收物，有害垃圾，其他垃圾标志，无灭烟孔。置于航站楼内。 |  |  |
| 50 | 三类垃圾箱 | 1、具体参数2、规格尺寸：1050\*350\*850mm（长\*宽\*高）；3、主要参数：（1）箱体主要材料采用厚度≥1.1mm的优质201#不锈钢磨砂板模具折弯成形，上盖设计为揭盖式结构；（2）投放口必需采用模具一次性液压成形工艺，投口并作反边处理，应达到无毛刺、表面光滑、无焊点、不划手等要求；（3）内桶采用厚度0.4mm热镀锌板生产，规格为：300\*250\*600mm；（4）箱体前后采用丝印网版印刷“回收”标识，便于垃圾投放识别。标识参照《城市生活垃圾分类标志》 | 30 | 个 | 可回收物，有害垃圾，其他垃圾标志，带灭烟孔。置于场内人行道、停车场。 |  |  |
| 51 | 气压表 |  | 1 | 个 | 普通 |  |  |
| 52 | 链子锁 |  | 5 | 把 | 普通 |  |  |
| 53 | 手电筒 | 防水，多档可调，500米强光远射 | 4 | 把 |  |  |  |
| 54 | 橡胶手套 |  | 100 | 双 | 普通 |  |  |
| 55 | 铁铲 | 锰钢，中款 | 20 | 把 |  |  |  |
| 56 | 大扫把 | 1.7米竹编款 | 20 | 把 |  |  |  |
| 57 | 简易推雪板 |  | 10 | 个 | 兴达 |  |  |
| 58 | 轮式推雪板 | 推雪宽度74厘米，推雪高度42厘米，材质钢板，带轮 | 10 | 个 |  |  |  |
| 59 | 工业盐（融雪剂） |  | 5 | 吨 | 软水工业盐 |  |  |
| 60 | 净空望远镜 | 阅野ACULON A211 10-22×50光学望远镜 | 1 | 台 |  |  |  |
| 61 | 测距仪 | 图帕斯200X Trupulse 200X 激光测距高精度望远镜测高仪望远镜测距仪，测距精度4cm | 1 | 台 | 雷化奇（Rasger） |  |  |
| 62 | 吸油毡 | 1米\*1米\*30毫米\*100张 | 1 | 箱 |  |  |  |
| 63 | 手持割草机 | 输出功率不低于6000mA、36V，两电一快充，工业级 | 2 | 台 |  |  |  |
| 64 | 电风镐 | 125电镐，冲击钻 | 2 | 个 |  |  |  |
| 65 | 手持打夯机 | 90型振动平板夯，汽油款，夯板尺寸不小于40cm\*60cm，功率6.5hp | 2 | 台 |  |  |  |
| 66 | 独轮手推车车 | 载重200KG | 3 | 个 |  |  |  |
| 67 | 热得快 | 自动断电、智能温控、防烫、3000Kw | 10 | 个 | 除冰雪 |  |  |
| 68 | 水桶 | 容量12升以上，毛重0.62Kg以上，圆形 | 10 | 个 | 除冰雪 |  |  |
| 69 | 钢尺（7.5m） | 得力 | 10 | 把 |  |  |  |
| 70 | 皮尺（50m） | 得力 | 4 | 个 |  |  |  |
| 71 | 3m靠尺、塞尺 |  | 5 | 把 | 温州南方公路工程3米检测直尺 |  |  |
| 72 | 塑料扫帚及簸箕 |  | 10 | 套 | 普通 |  |  |
| 73 | 手锤、钢钎 | 一体八角铁锤，毛重2Kg，钢钎长度350mm | 5 | 套 |  |  |  |
| 74 | 灰桶(装混凝土、砂等黑色胶桶) | PP材质 | 10 | 个 | 装砂灰、砼用 |  |  |
| 75 | 捕鼠夹 |  | 30 | 个 | 灭鼠大王KIQ-063 |  |  |
| 76 | 捕鼠盒 |  | 30 | 箱 | 狂丰 |  |  |
| 77 | FOD收纳箱 | 体积100L，带轮，毛重9kG以上，PP材质，喷涂“FOD” | 6 | 个 |  |  |  |
| 78 | 道面修补用水泥 | 中港修路人 修复王（机场专用）、百奥强化修补料、中德新亚 | 1000 | 公斤 |  |  |  |
| 79 | 照度测试仪 |  | 2 | 个 | 优利德UT383 |  |  |
| 80 | 多功能插线板 | 公牛插座，线长2.1-3米，6孔插孔，2个USB口，分控式 | 20 | 个 |  |  |  |
| 81 | 洗车拖把 | 满足需求即可 | 5 | 把 | 亿力 |  |  |
| 82 | 警戒带 | 50m\*4cm | 5 | 卷 |  |  |  |
| 83 | 老虎钳 | 满足需求即可 | 3 | 把 | 老A |  |  |
| 84 | 尖嘴钳 | 满足需求即可 | 2 | 把 | 老A |  |  |
| 85 | 喷漆 | 颜色：红、黄 | 10 | 瓶 | 三和 |  |  |
| 86 | 剪叉自行走式升降平台 | 自行轮式升高17米，载重300kg | 1 | 台 |  |  |  |
| 87 | 移动硬盘 | usb3.0高速传输，2TB容量 | 1 | 个 | 安全信息管理 |  |  |
| 88 | 专业执法记录仪 | 1296p高清红外夜视 | 3 | 台 | 安全信息管理 |  |  |
| 89 | 保温毛毯 |  | 20 | 条 | 缘聚阁航空毯飞机127\*178 |  |  |
| 90 | 应急照明灯（手持） | 充电、防水 | 5 | 个 |  |  |  |
| 91 | 制证机 | GOODCARD-XR260D（双面标配） | 1 | 台 |  |  |  |
| 92 | 通行证卡片 | 可读取 | 100 | 个 |  |  |  |
| 93 | 林德叉车 | 2吨，内燃平衡重叉车，坐驾式 | 1 | 台 |  |  |  |
| 94 | 消防器材架 | 200\*60\*200cm\*4层 | 5 | 个 |  |  |  |
| 95 | 两用扳手组套 | 史丹利两用扳手组套B系列开口梅花呆扳手套装开口双梅花扳手工具14件两用扳手套装8-24mmSTMT80946- | 1 | 套 |  |  |  |
| 96 | 公制套筒棘轮扳手 | 史丹利46件套6.3MM系列公制套装棘轮扳手套筒批头工具 | 1 | 套 |  |  |  |
| 97 | 电工压线钳 | 史丹利剥线压线钳9英寸 | 1 | 套 |  |  |  |
| 98 | 电工绝缘钳 | 史丹利钢丝钳+斜嘴钳+尖嘴钳3件套装 84-011 | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计 | | | | | |  | |

比选单位（公章）：

比选时间：