安全检查站待检区隔离栏杆

采购项目比选文件

**编号：2020-005**

安全检查站

二〇二〇年十一月

安全检查站待检区隔离栏杆

采购项目比选文件

我站决定于近期对“安全检查站待检区隔离栏杆采购项目”邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

1. **资质要求**

（一）在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格，营业范围包括隔离栏杆（或称隔离带）销售，具有有效营业执照（注明须提供营业执照复印件加盖鲜章）。

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列为失信被执行人，在投标文件资格审查资料中提供相关查询截图并加盖投标单位法人鲜章。

（三）具有隔离栏杆（或称隔离带）的供应经验，提供比选响应人或其制造商近三年来单笔成交金额超过10万元的业务合同证明2个（提供合同复印件并加盖公章，原件备查）。

（四）本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

（五）具有与本比选文件要求相适应的能力，包括供应、运输及售后服务能力。

**二、项目内容及相关要求**

（一）项目名称及采购内容

1.项目名称：安全检查站待检区隔离栏杆采购

2.采购内容：提供符合我方要求的隔离栏杆，采购明细见《待检区隔离栏杆采购清单》。

**待检区隔离栏杆采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 出带方式 | 材质 | 数量（根） | 高度（mm） |
| 1 | 隔离栏杆（或称隔离带） | 单出带 | 冷轧钢板 | 100 | 1,000 |
| 2 | 隔离栏杆（或称隔离带） | 双出带 | 冷轧钢板 | 200 | 1,000 |

## （二）技术要求

1.栏杆总高1000mm，净重≥8kg，表面采用静电喷塑高温定型或更好的涂装工艺。

#### 2.栏杆立柱采用冷轧钢板加工制成的圆管，直径范围在60至65毫米，壁厚≥1.0毫米。

#### 3.底座材质为铸铁整体成型，表面进行防锈处理，并配有防护防滑胶圈。340mm≤底盘直径≤360mm，底盘盖子采用≥1.0mm冷扎钢板冲制成型。

#### 4.拉带（挡带）采用高强涤纶拉带，要求经高温高压定型，挡带有效长度2米（0-2米内任意收放），78mm≤带宽≤82mm；使用寿命长，不易断裂脱险，颜色稳定。

5.卷簧材质为304不锈钢，经数控精密机床加工成型保证精度，保证弹簧刚度和使用寿命，表面氧化或喷塑。

#### 6.拉带与支柱插入式装配，可三面插带（均布）。维修方便，寿命长、不易破损。

#### （三）安全功能要求

#### 1.机芯内配置缓冲弹簧，使拉带缓慢回收。

#### 2.底座高度不高于20毫米，避免旅客脚趾踢伤。

#### 3.底盘底部应设置胶垫，与铸铁粘合而成，达到防滑及静音要求。

（四）限价要求

本项目需隔离栏杆300根，总报价限价120000元（大写金额：拾贰万元整），价格包含隔离栏杆（或称隔离带）的制造、运输、安装、售后维修服务及涉及到的其他所有费用，且报价为包干价，不再另行增加费用，超过最高限价的为无效报价。

#### （五）在成交方确定后，拉带双面印刷LOGO及颜色等按采购方要求制作。

**三、成交标准**

满足评审条件、不含增值税最低价成交。成交方须在收到成交通知书后10个日历日内提供符合甲方要求的的隔离栏杆样品（单、双出带各一根，制作样品所产生的的一切费用由乙方自行承担）供甲方确认。

**四、比选规则**

（一）递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选仍然不足3个单位的，比选项目可以继续进行。

（二）采购结果经采购领导小组审批通过后，由采购办向成交人发出《成交通知书》。若排名第一的成交候选人放弃成交、未能在比选文件规定期限内交纳履约保证金、提供符合要求的隔离栏杆样品或者因不可抗力提出不能履行合同的，经采购领导小组审批后可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人仍不能履行合同的，经采购领导小组审批后，重新确定采购方式。

（三）项目重新比选时，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

**五、工期/到货时间**

自合同签订之日起30个日历天内一次性到货。

**六、履约保证金**

履约保证金为不含增值税合同总价款的5%，成交方须在收到成交通知书后3个工作日内交纳，否则不予签订合同。甲方在任何时候都有权从履约保证金中扣除由于乙方违反合同条款或违反甲方相关管理规定而应支付的违约金，并且乙方在接到扣除通知书后15个日历天内，应补充扣除金额，以保持合同期履约保证金的完整性。

合同履行完毕，如成交方在本合同有效期内完全履行了合同条款，服从甲方监督，无违规事件等问题，并妥善处理好善后各项事宜。甲方在项目验收完成后将履约保证金无息全额返还。

**七、质保期**

（一）质保期为验收合格之后1年。

（二）质保期内，甲方如发现成交方提供的成品有质量问题、使用问题或其他需由成交方协助解决的问题时，成交方在甲方提出问题后1小时内提供电话咨询服务，48小时内提供更换、维修等服务。

**八、支付方式**

项目验收合格后，若提供增值税普通发票，按不含增值税金额的95%支付；若提供增值税专用发票，实际支付金额=（不含增值税金额+增值税税额）\*95%，在收到开具的合规的全额增值税发票后30个工作日内支付。1年质保期结束无质量问题或其他问题后30个工作日内支付剩余5%项目款。

**九、比选响应有效期**

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。注：比选响应有效期作投标有效期理解。

**十、比选响应文件的编制和提交**

（一）比选响应人应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

（二）比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

1.封面。

2.加盖公章的报价函（格式按附件1）。

3.报价部分。比选响应人应按照比选采购文件要求报出拟提供货物的品牌、规格、产地、单价、总价等详细内容，各项报价应包括制作、运输、安装调试、相关税金、服务等全部费用，报价分为不含税报价和含税报价，增值税税率单列。

4.技术部分。主要包括制作隔离栏杆（隔离带）的主要技术标准的详细说明或标识说明、验收标准等。如果提供的材料和服务与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明，须经比选小组评定和采购人许可，才能作为供应商实质性响应。（表格自制）

5.商务部分。主要包括三证合一的营业执照（复印件）、法人代表授权书（原件）、企业资信证明、业务合同证明以及售后服务承诺函等。

6.比选响应文件可合并装订成册，纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份；电子比选响应文件1份（U盘形式）。

**十一、比选资格取消条款**

（一）比选响应文件未装袋密封的。比选响应文件封面及密封袋封面上须注明“项目名称”、“项目编号”、“比选响应单位名称”，并加盖单位公章。

（二）比选响应文件装订要求不符。

1.散装或者活页装订；

2.比选响应文件份数不足或未按要求提供电子U盘；

3.比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）；

4.比选响应文件中报价函部分、授权部分无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的。

5.报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）。

6.评审委员会审查发现比选响应文件未能对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

7.有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。

**十二、监督部门**

重庆机场集团有限公司审计法务部

地址：重庆机场集团有限公司办公楼

电话：023-67157345

**十三、比选时间、地点及结果通知**

（一）响应文件须在2020年11月25日8时50分至9时20分送到重庆机场安全检查站办公楼（翔安路16号）209室，过期不予受理。

（二）2020年11月25日9时30分在重庆机场安全检查站办公楼209室对本项目进行比选，各响应方须参加。时间、地点如有变动以通知为准。

（三）参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

比选响应人若未派法定代表人或委托代理人出席比选唱价会议，视为该比选响应人默认比选唱价结果。

（四）比选结果通知：待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释。

**十四、联系方式**

业主：重庆机场集团有限公司

联系人：海女士

电话：023-67155033

邮编：401120

**十五、合同内容模板**

**安全检查站待检区隔离栏杆采购项目合同范本**

甲方：重庆机场集团有限公司

乙方：

**乙方承接甲方“安全检查站待检区隔离栏杆采购”项目，为了明确责任，依据《中华人民共和国合同法》，结合本项目实际情况，经甲、乙双方协商一致，就本项目事宜达成协议如下:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **数量** | **含增值税单价（元）** | **不含增值税单价（元）** | **增值****税率** | **含增值税总价（元）** | **不含增值税总价（元）** |
| 隔离栏杆（单出带） | 100 |  |  |  |  |  |
| 隔离栏杆（双出带） | 200 |  |  |  |  |  |
| **备注：费用应包含此次项目落地的所有费用（制作、辅料、运输、安装、税费等）** |
| **合计人民币（小写）： （不含增值税）； （含增值税）。** |
| **合计人民币（大写）： （不含增值税）； （含增值税）。** |
| **一、质量要求和技术标准：**供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术和环保标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限：1年。2.保修范围：乙方制作的物品在保修期内，非人为因素造成的损坏、脱落情况，由乙方免费进行维修；如不能维修的予以更换。3.质保期后服务：质保期满后，如发生上述情况，根据实际情况进行维修或更换。4.服务措施：接到甲方售后需求，专业技术人员不超过4小时上门服务，保证24小时不间断售后。 |
| **二、工期/到货时间**自合同签订之日起30个日历天内一次性到货。 |
| 1. **验收标准、方法：**

待项目完毕后，由双方共同进行现场验收，验收合格的双方进行交接；验收不合格的，乙方需按甲方要求整改直至验收合格。 |
| 1. **付款方式：**

1.项目完工后经验收合格并受到乙方发票后30个工作日内支付95%项目款，若提供增值税普通发票，支付不含增值税结算额的95%；若提供增值税专用发票，实际支付金额=（不含增值税结算额+增值税税额）\*95%。质保期结束后支付剩下5%项目款。2.履约保证金：不含增值税合同总价款的5%为 （小写）； （大写）。 （1）成交方须在收到成交通知书后3个工作日内交纳，否则不予签订合同。（2）甲方在任何时候都有权从履约保证金中扣除由于乙方违反合同条款或违反甲方相关管理规定而应支付的违约金，并且乙方在接到扣除通知书后15日内，应补充扣除金额，以保持合同期履约保证金的完整性。（3）合同履行完毕，如乙方在本合同有效期内完全履行了合同条款，服从甲方监督，无违规事件等问题，并妥善处理好善后各项事宜。甲方在项目验收完成后将履约保证金无息全额返还。 |
| **五、违约责任：** 1.合同生效后，甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同。 2.甲方如在履约过程中提前终止，甲方须承担因终止合同给乙方造成的损失。3.乙方若未按规定期限交货的，甲方按未交货金额的千分之一每日收取违约金；逾期15日，甲方有权解除合同。4.甲方若未按规定期限付款的，乙方按未付款金额的千分之一每日收取违约金。**六、其他约定事项：**1.乙方不得向他人扩散、转让甲方提供的图片等资料，如有违反，甲方按照相关法律规定追究责任。所有输出资料在甲方未取回前，由乙方妥善保存，以便再次使用。2.乙方所设计的所有内容版权归甲方所有，乙方不得擅自将设计内容交由第三方使用。3.本合同自甲乙双方签字盖章后生效，至双方按合同完成各自应履行的义务后终止。4.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。5.本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，必要时可签订补充合同。6.如发生争议，甲乙双方友好协商解决，如协商不成，交由甲方所在地人民法院提请诉讼，争议解决期间，不涉及争议内容的本合同的其他条款仍应继续履行。 |
| 甲方：重庆机场集团有限公司地址：重庆江北国际机场内联系电话：授权代表： | 乙方：地址：电话：开户银行：账号：授权代表： |
| 备注： |

签约时间： 年 月 日 签约地点：重庆机场集团

**附件1：**

**（一）报价函**

重庆机场集团有限公司：

1. 我方已仔细研究了 （项目名称）项目比选文件的全部内容，以下为报价：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **数量** | **含增值税单价（元）** | **不含增值税单价（元）** | **增值****税率** | **含增值税总价（元）** | **不含增值税总价（元）** |
| 隔离栏杆（单出带） | 100 |  |  |  |  |  |
| 隔离栏杆（双出带） | 200 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（小写）： （不含增值税）； （含增值税）。 |
| 合计人民币（大写）： （不含增值税）； （含增值税）。 |

工期 日历天，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内交纳履约保证金并提供符合要求的隔离栏杆样品待你方确认。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

邮政编码：

 年 月 日