重庆空港贵宾服务有限公司

智能马桶盖采购项目比选文件

重庆空港贵宾服务有限公司

二〇二〇年十一月

智能马桶盖项目比选文件

重庆空港贵宾服务有限公司对购买T3航站楼要客区厅房卫生间智能马桶盖项目邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

**一、项目实施内容及要求**

 **1.1资质要求**

1.1.1在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格。本项目不接受联合体投标，不得转包、分包，需提供承诺函。

1.1.2具有有效的营业执照，且经营范围涉及卫浴材料销售等相关内容**（提供有效的营业执照复印件加盖企业鲜章）**。

1.1.3须具备增值税一般纳税人资格，能开具增值税专用发票。（提供国家税务部门网站“一般纳税人资格查询”截图证明或税务部门出具的证明外包商为一般纳税人的证明材料）。

1.1.4拥有足以保证本项目得以正常实施的专业技术、设备、物资，健全的售后服务管理制度，充足的维护人员队伍。

1.1.5未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列为失信被执行人，提供相关查询截图并加盖鲜公章。

1.1.6法定代表人授权书和法定代表人身份证复印件。

1.1.7被授权人身份证复印件（原件备查）和被授权人近一个月社保证明。

 **1.2 项目要求及报价要求**

1.2.1项目简介：在重庆江北机场T3航站楼要客区厅房卫生间安装智能马桶盖，并提供包含安装、维修等售后服务。

1.2.2本项目的产品要求参数如下：

·产品要求、技术要求、数量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品要求 | 技术要求 | 数量 |
| 1 | 外观要求 | 坐便器盖部分应符合JC/T-2008 5.2的相关要求。 | 70 |
| 2 | 耐日用化学药品 | 轻度损坏用600目吵纸轻擦可除去，损伤程度应不影响产品的使用性能，并易恢复至原状。 |
| 3 | 耐热和耐燃性 | 对于非陶瓷、金属类零部件，耐热和耐燃性按满足GB4706.53的相关规定。 |
| 4 | 塑料耐热老化性能 | 智能马桶盖及电子控制部件等塑胶件不应出现漏水、变形及其它异常现象。 |
| 5 | 整机防水等级 | 整机防水等级不应低于IPX4。 |
| 6 | 表面耐腐蚀性能 | 应不低GB/T6461-2002表1中外观评级(Ra)9级的要求。 |
| 7 | 配套外部水管 | 所配套的外部水管应符合GB/T23448的规定。 |
| 8 | 后仰 | 坐圈和盖打开后与水平面夹角≥95°且能保持在打开的位置。 |
| 9 | 翘曲量 | 带两个缓冲垫的坐圈或盖的翘曲量≤3.2mm；带四个缓冲垫的坐圈或盖的翘曲量≤4.8mm。 |
| 10 | 光滑度 | 坐圈和盖的分模线、边凌光滑，从特克斯数为8~10（英制支数70~65）的精梳棉纱钱上不挂下纱线。 |
| 11 | 螺栓、螺帽扭矩 | 金属螺栓和螺帽应承受最小为3.4N.m的扭矩无滑牙、断裂。塑料螺栓和螺帽应承受最小为2.0N.m的扭矩无滑牙、断裂。 |
| 12 | 智能马桶盖功能 | 包括但不限于有女用、臀洗、移动、暖风、圈温、水温、按摩、清洗、除臭等功能。 |
| 13 | 喷嘴伸出和回收时间 | 喷嘴伸出时间应不大于8s；喷嘴回收时间应不大于l0s。 |
| 14 | 水温初期特性 | 清洗水水温到达35℃的时间应不大于1秒。 |
| 15 | 水温稳定性 | 清洗用水的温度应控制在35℃到42℃范围内；储热式智能坐便器：从最高温度达到时至30s时水温下降幅度不大于4℃；即热式智能坐便器：多种测试条件下，60s内水温波动在平均值的±2℃范围内。 |
| 16 | 清洗水流量 | 测试水流量应不小于200ml/min。 |
| 17 | 清洗力 | 臀洗清洗受力最大值应达到0.06N以上。 |
| 18 | 清洗面积 | 清洗面积应不小于80mm。 |
| 19 | 暖风温度 | 暖风温度：周围的温度上升25-40℃，最高出风温度不大于65℃。 |
| 20 | 暖风出风量 | 暖风装置出风量应不小于0.2m3/min（按照4706标准）。 |
| 21 | 加热功能 | 高温模式下，所有坐圈温度平均值应不小于35℃，且最大值不大于41℃。 |
| 22 | 防水击性能 | 按9.4.2进行试验，不应产生合使压力增加0.2MPa以上的水击现象。 |
| 23 | 坐圈强度 | 坐圈处于通电加热状态，向坐圈的中心部位的垂直方向施加2000牛的力，坐圈应无异常（如龟裂、破损、变形、功能缺失、性能下降和电线损伤等）。 |
| 24 | 盖板强度 | 对盖板的中心部位以垂直方向施加1000牛的力，盖板应无异常（如龟裂、开裂、破损、变形等）。 |
| 25 | 整机能耗 | 产品宜在15℃±5℃温度范围内指定进行温度点对应的输入功率作为产品铭牌的额定功率，该温度下整机额定功率偏差应不大于+5%、应水小于-10%。 |
| 26 | 电气安全性能 | 智能马桶盖安全性能应符合GB 4706.1和GB 4706.53的要求。 |
| 27 | 电源 | 1.使用电源为交流电时，额定电压为220V，额定频率为50Hz（特殊要求除外），也可同时使用直流电源。2.在改变额定电压值的±15%，智能马桶盖各项动作应能正常运行。 |
| 28 | 漏电保护功能 | 整机对地短路或对人体漏电大于10mA时，交流供电插头应自动断开：且该漏电保护装置应位于产品及产品电源线的最前端。 |
| 29 | 电子部件防护性能 | 智能马桶盖的板卡器件应符合ROHS要求；用于固定的板卡塑料外壳及防潮的灌封胶应符合V0及阻燃要求。 |
| 30 | EMC符合性 | 智能马桶盖应符合GB 4343.1和GB 4343. 2中对家电类产品的电磁兼容规范，应符合GB 17625.1中对于谐波电流发射限制的要求，符合GB 17625.2中对于电压波动和闪烁的限制要求。 |

产品质量标准、主要原材料技术标准、质量要求，在供货期过程中，若国家、行业、地方有新规时，则执行新规。

1.2.3本项目的报价应包括：产品总价、一切税费、运输及安装费用；本项目报价为包干价，不再另行增收费用。

智能马桶盖项目最高限价（不含税）为人民币18.53万元（大写金额：拾捌万伍仟叁佰元整），超过最高限价，将取消比选响应方的比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

**二、合格报价的供应商**

具有与本比选采购文件要求相适应的生产、安装和维护能力，包括供应能力、售后服务能力和安装能力的生产厂家或经营商。比选响应单位必须具备：

2.1响应人须为中华人民共和国依法注册的企业法人，具备有效的营业执照，经营范围涉及卫浴材料销售等相关内容。（提供营业执照副本复印件加盖投标人公章）。

2.2法定代表人授权书和法定代表人身份证复印件。

2.3被授权人身份证复印件（原件备查）和被授权人近一个月社保证明。

**三、成交标准**

本次比选成交人确定办法采用**综合评估法得分最高者**成交：

具体比选规则如下：

3.1 递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选仍然不足3个单位的，比选项目将可以继续进行比选。

3.2 如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审，按规定程序确定成交候选人。

3.3 项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且综合得分最高的原则确定成交候选人。

3.4 若排名第一的成交候选人放弃成交资格、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，报采购领导小组审批同意后，按照评标委员提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。

3.5综合得分评选方法

|  |  |
| --- | --- |
| 条款内容 | 编列内容 |
| 分值构成(总分100分) | 评分因素 | 分值 |
| 商务部分 | 20分 |
| 技术部分 | 30分 |
| 经济部分 | 50分 |
| 评审基准价计算方法 | 注：所有有效不含税总报价的平均值为基准价（得50分）；每高于基准价一个百分点扣1分；每低于基准价一个百分点扣0.5分。 |
| 比选报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（不含税报价－评审基准价）/评审基准价（计算结果四舍五入保留小数点后1位） |
| 评分因素、分值权重及评分标准 |
| 评分因素及分值权重 | 评审因素 | 评审标准 |
| 商务部分评分（A）(满分20分) | 人员资质（满分10分） | 比选响应人具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力、资金、设备及其他物质设施状况，要管理到位，业绩扎实，经验丰富、诚实守信，并具有专业安装和售后专业维护人员的，每个得2分。最高得10分。（请提供人员相关资质证明和劳动合同关系证明） |
| 类似业绩（满分10分） | 2018年1月1日至今有类似智能马桶或智能马桶盖服务业绩，年度合同金额超过20万（含）每个得5分；年度合同金额20万以下每个得2分。最高得10分。（请提供合同复印件并加盖投标人公章放入比选响应文件）。 |
| 技术部分评分（B）（满分30分） | 质保期（满分10分） | 必选响应人提供的质保期年限为1年的，得6分，质保期每多1年，可多得2分，最高得10分。 |
| 售后服务（满分20分） | 比选响应人提供安装方案、维修方案、设备保护措施、紧急情况应对措施等售后服务，售后服务内容涵盖最全、反应速度最快的得16-20分，良好的得11-15分，中等的6-10分，较少的得1-5分，未提供售后服务或服务不具有可行性的不得分。 |
| 报价部分评分(C)（满分50分） | 总报价得分（50分） | 根据总价（不含税）计算。所有有效不含税总报价的平均值为基准价（得50分）；每高于基准价一个百分点扣1分，每低于基准价一个百分点扣0.5分，最高扣5分。 |
| 比选得分 | 参选单位得分=A+B+C |

**四、比选文件发放的时间及地点**

比选文件及相关资料于2020年11月 30 日在重庆机场集团有限公司官网发布。

**五、项目比选响应保证金及履约保证金**

5.1 项目比选响应保证金：无

5.2 履约保证金为合同不含税总价款的10%，在收到成交通知书10日内缴纳到以下账户，于履约结束后40天内，一次性退还（不计利息）。（不接受任何保函形式）

户名：重庆空港贵宾服务有限公司

开户银行：中国建设银行重庆渝北机场支行

开户账号：5000 1083 8000 5000 0397

**六、支付方式**

6.1 甲方在收到履约保证金后，20个工作日内与乙方签订相关合同。

6.2 乙方负责将产品运到甲方指定地点并进行安装测试，经甲方人员验收合格后，甲方支付合同总价款（含税）的95%，质保期满支付合同总价款（含税）的5%。付款前乙方需按要求开具增值税专用发票。

6.3 乙方出现逾期供货情况，则按以下条款处理：

6.3.1 逾期后，若成交供应商无法继续履行合同，我方不再返还履约保证金。

6.3.2 逾期后，若成交供应商继续履行合同，并在逾期30天（含第30天）内完成供货，甲方扣除50%履约保证金。甲方一次性收到货物和对应的增值税专用发票，经甲方人员验收合格后20个工作日内，甲方支付合同总价款（含税）并退还扣除后的履约保证金。

6.3.3 逾期60天及其以上，视成交供应商无法履行合同，我方直接解除合同，并不再返还履约保证金。

6.4 合同有效期内，若成交供应商因自身原因无法履行合同，我方不再返还履约保证金。

**七、到货时间及服务期**

自合同签订之日起20天内完成配送及安装工作；

质保期内无偿对设备进行维护。

**八、比选响应有效期**

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。

注：比选响应有效期作比选有效期理解。

**九、比选响应文件的编制和提交**

9.1 比选响应方应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

9.2 比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

9.2.1 封面。

9.2.2 加盖公章的报价函及声明（格式按附件1）。

9.2.3 报价部分。比选响应方应按照比选采购文件要求报出设备总价，并附各分项报价清单。（格式按附件2）

9.2.4 技术部分。列明售后服务方案。（格式自拟）

9.2.5 商务部分。要包括资格条件和其他要求列明的资格审查部分（第一章资格条件要求的营业执照复印件、业绩证明、其他要求的相关声明、其他比选响应人认为应该提供的证明材料等）；人员资质证书复印件及劳动关系证明；业绩合同复印件等。（格式自拟）

9.2.6 比选响应文件一式2份，其中正本1份，副本1份；电子比选响应文件（盖章后的扫描件）须在 2020 年 12 月 4 日比选现场提交（U盘形式）。

**十、比选响应文件作废条款**

10.1 未按照规定交纳比选响应保证金的（若要求缴纳比选响应保证金）。

10.2 比选响应人的报价超过比选最高限价的。

10.3 比选响应文件未装袋密封的。比选响应文件封面及密封袋封面上须注明“项目名称”、“比选响应单位名称”，并加盖单位公章。

10.4 比选响应文件装订要求不符：

10.4.1 散装或者活页装订的；

10.4.2 比选响应文件份数不足或未按要求提供电子比选文件的；

10.4.3 比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）。

10.5 比选响应文件中报价函部分、授权部分无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的。

10.6 报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）。

10.7 评审委员会审查发现比选响应文件未能对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

10.8 有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。

**十一、异议**

11.1比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

11.2异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

11.3异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

11.4异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

11.5异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

11.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

11.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

**十二、监督部门**

重庆空港贵宾服务有限公司纪检委员

地址：重庆江北国际机场东一路2号护宾楼

电话：023-67153609

**十三、比选时间、地点及结果通知**

13.1 比选响应文件必须在 2020 年 12 月 4 日下午14:30 时送到重庆空港贵宾服务有限公司（护宾楼305室），过期不予受理。

13.2 2020 年 12 月 4 日 下午14:30 时在重庆空港贵宾服务有限公司（重庆江北国际机场东一路2号护宾楼）办公楼305会议室对本项目进行比选，各比选响应人须参加。

13.3 参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

比选响应人若未派法定代表人或委托代理人出席比选唱价会议，视为该比选响应人默认比选唱价结果。

13.4 比选结果通知：待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释。

**十四、联系方式**

业主：重庆空港贵宾服务有限公司

联系人：袁老师

电话：023-67153616

邮编：401120

 合同编号：CQGB采购

采购框架协议

买方：重庆空港贵宾服务有限公司

卖方：

甲方：重庆空港贵宾服务有限公司

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，本着平等、自愿的原则，经友好协商，现就甲方向乙方采购 智能马桶盖 ，（并安装，调试，更换滤芯）事宜达成以下协议，共同遵守履行：

## 第一条 采购的内容和范围

1.1甲方向乙方采购的内容是： 采购70个智能马桶盖 ，范围： T3要客区厅房卫生间 。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 品牌 | 规格（型号） | 数量 | 单价 | 总价 |
| 智能马桶盖 |  |  |  |  |  |

1.2 双方确认，本框架协议下，甲方是否采购以及采购的数量以甲方实际发出的需求为准。乙方对本框架协议下的标的物的供货行为并不是独占和排他的。

## 第二条 合同期限

本合同期限为 壹 年，自 2020 年 月 日起始至 2021 年 月 日止。

## 第三条 合同价款

3.1 合同价款是指甲方向乙方实施采购应当向乙方支付的采购费用。具体标准（不含增值税）为： ；

3.2 合同价款包含：安装费、运输费、调试费等。

（注：属货物采购的，合同价款应包含货物运至重庆江北国际机场甲方指定地点所需的包装、运输、保险及其它风险措施费用，如需安装调试培训的，合同价款还包含了安装调试和培训费用。属服务采购的，合同价款包含乙方按合同约定向甲方提交服务成果所需的一切费用。）

## 第四条 采购方式及费用结算

4.1甲方在合同期限内根据自身需要，在本框架协议约定的采购范围内，定期或不定期向乙方实施采购。采购的方式为以下第 种。

4.1.1 甲方 贵宾部 （具体部门）向乙方发出订单（订单见附件）；

4.1.2 甲乙双方另行签订具体的实施协议。

4.2 采购费用按次结算\按 交货实际数量 （时间）结算。乙方按约完成供货（服务、工程）并经甲方验收合格后，乙方提出采购费用支付的申请，经甲方确认后 15 个工作日内支付。

4.3 乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

## 第五条 陈述与保证

5.1 乙方保证所供产品或服务的质量符合本合同约定之标准，并承诺产品或服务来源合法，不侵犯他人权益。属产品类的，所供产品应附有相关产品说明和合格证，对于进口产品，甲方有权要求乙方提供报关单及海关检验证明等资料。否则，甲方有权采取拒收、退货、更换等措施；

5.2 乙方承诺所供产品或服务的质量保证期为 24 月；

5.3 因产品质量瑕疵或缺陷导致的甲方或第三人损害的，乙方承担赔偿责任。

5.4 （根据项目实际另行增加）

## 第六条 交付与验收

6.1乙方按甲方需求及时交付采购标的物。除非采购订单或实施协议另有规定外，原则上，交付地点为重庆江北国际机场甲方指定地点；交付方式为重庆江北国际机场卸货落地交货（货物类）或服务成果签收交付（服务类）或竣工验收交付（工程类）。

6.2 验收标准： 。

## 第七条 履约保证金

7.1为保证本框架合同的顺利履行，乙方应向甲方交纳履约保证金即人民币： （ 元）。乙方投标保证金（如有） （ 元），自动转为履约保证金，不足部分 （ 元），应在中标通知书发出

 日内（或签订本合同之前 日内），一次性向甲方缴纳。

 7.2履约保证金应由乙方名义开立的账户支付到甲方账户，否则视为未支付，甲方有权追究乙方逾期付款责任。

 7.3 乙方支付履约保证金时，应在“付款备注”中写明“（合同编号）XX框架合同履约保证金”。乙方不得与其他合同、其他缴费项目一起支付履约保证金，若因混合支付造成无法确认为本合同款项到账的，视为逾期未支付。

7.4甲方在任何时候都有权从履约保证金中扣除由于乙方违反本合同条款而应支付的违约金和赔偿，并且乙方在接到扣除通知书后5个工作日内，应补充扣除金额，以保持履约保证金的完整性。

7.5本合同期限届满，全部款项结清后 个日历日内将剩余履约保证金无息返还乙方。

## 第八条 双方权利与义务

8.1甲方应按约定向乙方支付采购费用；

8.2甲方超出本框架协议约定的采购内容和范围实施采购的，乙方有权拒绝履行，但乙方应书面回复甲方并说明理由；

8.3因履行合同需要，乙方如需进入机场隔离区的，甲方应协助乙方按机场管理机构有关规定办理相关通行的手续，费用由乙方自理；

8.4 乙方不得拒绝甲方在本框架协议下的采购需求，否则应承担违约责任；

8.5 甲方有权对乙方履行本框架协议实施监督，并进行考核；

8.6 乙方人员必须遵守施工现场的有关规定，在本框架协议采购货物进场后由于乙方原因所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责处理；

8.7 如供货周期因非乙方的原因而延误，则乙方不承担任何责任；

8.8 若因乙方供货质量不合格，在安装、使用等一切相关操作过程中造成人员伤亡或财产损失，由乙方承担责任及一切费用；

8.9 乙方在拆卸、安装过程中须确保甲方原设备完好，可二次使用，造成损坏等无法使用由乙方承担责任及一切费用；

8.10 乙方自行负责装卸、运输等相关操作过程中的安全责任，在装卸、运输等相关操作过程中发生的一切安全事故概由乙方负责；

8.11 乙方须随车提供出厂合格证、材料的第三方有效的检测报告、送货单等相关资料。

## 第九条 违约责任

9.1乙方逾期交货\提交服务成果\完工，乙方应向甲方偿付逾期违约金。逾期违约金按照 计算。违约金尚不能补偿对方损失时，有权向对方追索实际损失的赔偿金。

9.2 乙方延迟履行或履行不符合约定的，经甲方催告后仍不能的，甲方有权解除合同，履约保证金作为违约金不予退还。履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

9.3. （根据项目实际增加相应的条款）

## 第十条 不可抗力

10.1 不可抗力指，超出本合同双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。

10.2 因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限则应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指供需双方在缔结合同时所不能够预见的，并且它的发生及其后果不可避免和无法克服的。

## 第十一条 通知条款

任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

甲方指定的联系方式：

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方指定的联系方式：

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.1采用当面签收的，应由合同中指定的联系人或双方授权的代表签收，签收日期即为送达时间。

11.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，合同中没有明确通讯地址的，以双方法定注册地址为准，一旦特快专递送达上述地址且被签收的，即视为有效送达收件人。特快专递被签收的时间，即为送达时间。

11.3 采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

11.4因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人及受送达人指定的授权人或联系人拒绝签收，导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。以多种方式通知送达的，送达时间以最早到达受送达人的时间为准。

11.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

11.6 因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

11.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

## 第十二条 保密条款

本合同双方有义务对本合同内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

## 第十三条 合同争议的解决方式

13.1 若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（ 二 ） 种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地人民法院起诉。

13.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分继续执行。

## 第十四条 合同的变更和解除

14.1 本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。若补充协议内容与本合同内容矛盾的，以时间在后的内容为准。

14.2 经双方协商一致，并达成书面合同后，本合同可以解除，双方应就合同解除的后果在解约合同中一并做出约定。一方也可根据合同约定单方行使合同解除权。

## 第十五条 合同生效及其他

15.1 乙方和甲方约定合同内容双方法人代表人或授权代表签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。

15.2 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等法律效力。

**甲方（盖章）：**

**法定代表人或授权代表（签字）：**

**签订日期： 年 月 日**

**乙方（盖章）：**

**法定代表人或授权代表（签字）：**

**签订日期： 年 月 日**

**签订地点：**

**附件1：**

**报价函**

重庆空港贵宾服务有限：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（¥ ）**含增值税**的总报价、 （大写） 元（¥ ）**不含增值税**的总报价，增值税税率 %，服务限 年，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

 年 月 日

**附件2：**

**分项报价清单**

**智能马桶盖报价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌及规格型号** | **数量** | **不含税单价** | **税率** | **含税价** | **含税合计** |
| 1 | 智能马桶盖 |  | 70 |  |  |  |  |

**注:**请充分考虑各项费用因素，包括所供设备费、安装费、售后服务费、税金等所有费用。报价一经报出，不得更改。

**附件3：**

**法定代表人身份证明**

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选人： （盖单位公章）

 年 月 日

**附法定代表人身份证复印件**

**附件4：**

**法定代表人授权书**

本授权书申明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公司注册地点）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公司名称)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（法定代表人）特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务)\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名) （身份证号）为本公司正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的比选活动中，以我单位的名义签署比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选响应单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

授权人（法定代表人）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

日期： 年 月 日

**附被授权人代理人身份证复印件**