公共区管理部采购询价单

 询价员（签字）： 日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | 供应商代表 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 采购物资明细 |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 雨棚顶棚 | 灰色铝板厚度1.8mm |  | 平方 | 27.23 |  |  | 面积为投影面积 |
| 2 | 不锈钢立柱 | 304不锈钢#100厚度2mm |  | 米 | 22.4 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢架 | 304不锈钢#40\*80 |  | 平方 | 24.52 |  |  | 面积为投影面积 |
| 4 | 人脸识别遮挡 | 304不锈钢0.4\*0.3\*0.3 |  | 平方 | 0.42 |  |  |  |
| 合 计 金 额（元） | 含税价（税率 ） | 大写：小写： |
| 不含税价 | 大写：小写： |
| 负责人（签字）：供应商（公章）： |
| 备注 | 1. 拆除原有使用废旧材料自建雨棚，重新安装新雨棚，其雨棚长3.6米宽3.7米面积13.32平方米；吊檐1.11平方米，采用弧形顶棚；2根立柱2.7米，2根立柱3.1米。人脸识别安装遮挡，遮挡外延包裹防撞条。
2. 拆除幸福佳苑A区原有自建雨棚，重新安装新雨棚，其雨棚长4米宽2.8米面积11.2平方米，采用弧形顶棚；吊檐面积1.6平方米；4根立柱2.7米。
3. 响应单位在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格，经营资质具备施工总承包三级；具有有效营业执照（三证合一）证明，项目最高限价1.6万元。
 |