采购询价单

日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | | |  | | | 供应商代表 | | | |  | |
| 联系人 | | |  | | | 联系电话 | | | |  | |
| 采购物资明细 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 名 称 | | | 型号规格 | 单位 | | 数量 | 单价 | 金额 | | 备注 |
| 1 | 疏通排水管 | | |  | 米 | | 24 |  |  | | 对排水漏斗和管道进行疏通、清洁 |
| 2 | 维修石膏板吊顶 | | |  | 平方 | | 36 |  |  | | 拆除损坏石膏板，安装新石膏板并刷同色涂料 |
| 3 | 铣刨路面 | | |  | 平方米 | | 100 |  |  | | 先切割后铣刨，厚度6CM |
| 4 | 沥青摊铺 | | |  | 平方米 | | 100 |  |  | | AC-13改性沥青砼，厚度6CM |
|  | 沥青灌缝 | | |  | 米 | | 18 |  |  | |  |
|  | 人行道修理 | | |  | 平方米 | | 2 |  |  | |  |
|  | 窨井盖周边补强 | | |  | 个 | | 3 |  |  | | 以窨井直径两边各延长20CM进行切割，破除厚度20CM，重新浇筑钢筋砼14CM，摊铺沥青砼6CM。 |
| 合 计 金 额（元） | | | | | 含税价（税率 ） | | | 大写：  小写： | | | |
| 不含税价 | | | 大写：  小写： | | | |
| 负责人（签字）：  供应商（公章）： | | | | | | | | | | | |
| 备注 | | 报价须知：  1、报价人必须具有独立法人资格，营业执照中经营范围包含装饰装修、市政工程或其他建筑作业相关资格。  2、请于2021年9月9日上午9至11点整将报价单及营业执照密封送至重庆机场集团有限公司公共区管理部320号房间，过时无效。  3、报价时须认真阅读本报价单全部内容，提交报价即视为对报价单中的所有要求做出实质性响应，且只能一次报出不得更改。  4、交货时间、地点： 2021 年 9 月 13 日前在采购人指定地点验收交货。  5、根据符合采购需求以报价最低的原则确定成交供应商（若所有供应商报价超出采购预算时本次询价作废）价格相同者，现场进行第二轮报价。  6、本项目承包方式为：总价包干。  7、本次采购预算总额为4.5万元(不含税)，报价不得超过预算价，否则视为无效报价。 | | | | | | | | | |