采购询价单

 日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | 供应商代表 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 采购物资明细 |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 基层处理 | / | 平方米 | 36 |  |  | 施工前应将基层清理、打磨突出物、清扫干净 |
| 2 | 铺设土工布 | / | 平方米 | 36 |  |  | 铺设土工布隔离层铺设时长边应平行于屋脊方向，相邻土工布搭接宽度≥80mm，搭接部分采用胶带将两幅300g土工布上下粘结。 |
| 3 | 铺贴PVC防水卷材 | 1.5mm厚 | 平方米 | 36 |  |  | 采用自动焊机或手动焊枪焊接搭接边，大面采用自动焊机焊接，搭接缝应满足相关规范，铺贴后即滚压卷材，赶出卷材下的空气和气泡，务必将卷材贴实，铺设的卷材各接头、上翻等需压接部位使用紧固件和垫片固定；对于每天施工后留下的接口，必须采用胶带和有效的方式进行保护。 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 金 额（元） | 含税价（税率 ） | 大写：小写： |
| 不含税价 | 大写：小写： |
| 负责人（签字）：供应商（公章）： |
| 备注 | 报价须知：1、报价人必须具有独立法人资格，营业执照中经营范围包含建筑施工或专业防水作业相关资格。2、请于2021年9月11日上午9至11点整将报价单及营业执照密封送至重庆机场集团有限公司公共区管理部320号房间，过时无效。3、报价时须认真阅读本报价单全部内容，提交报价即视为对报价单中的所有要求做出实质性响应，且只能一次报出不得更改。4、根据符合采购需求以报价最低的原则确定成交供应商（若所有供应商报价超出采购预算时本次询价作废）价格相同者，现场进行第二轮报价。5、本项目承包方式为：总价包干。6、本次采购预算总额为0.48万元(不含税)，报价不得超过预算价，否则视为无效报价。 |