重庆江北国际机场有限公司

T3A航站楼G指廊多功能候机区 项目（第三次）

比选文件

编号：BX-2021-017

重庆江北国际机场有限公司

航站楼管理部

二〇二一年十一月

**目 录**

**第一章 比选要求（有效最低价法）**

**第二章 比选要求附件**

**第三章 合同书格式**

第一章 比选文件

重庆江北国际机场有限公司决定于近期对 重庆江北国际机场T3A航站楼G指廊多功能候机区实施采购，邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

**一、项目内容**

1.1项目名称：重庆江北国际机场T3A航站楼G指廊多功能候机区

1.2项目概述：负责重庆江北国际机场T3A航站楼G指廊多功能候机区项目的设计、制作、安装、维护、等工作。包含定制大型办公桌、书柜、办公座椅、游戏座椅、装饰设置。（具体要求详见附件：项目采购需求表）

1. **项目要求**

2.1负责重庆江北国际机场T3A航站楼G指廊多功能候机区项目。G16登机口多功能候机区的设计、制作、安装、维护、等工作。（采购人可根据实际状况适当调整部分施工内容，响应人应予以支持配合，本项目总费用不变。）

2.2本项目的报价为重庆江北国际机场T3A航站楼G指廊多功能候机区项目（设计、施工等）的包干价，应是完成本工程制作范围的全部费用。响应人报价时，应结合本比选文件规定的工作内容，参照比选文件提供的资料，结合响应人自身能力、市场状况及风险因素等，自主报价。应考虑包含比选文件中规定的全部内容，费用包括但不限于。

**三、资质要求**

3.1 响应人必须是中华人民共和国注册的具有独立法人资格的企业（须提供营业执照复印件加盖鲜章）。

3.2 企业所持的有效营业执照须包含设计、制造、销售、安装、维修家具，装饰材料等家具经营范围内中任一项。（注：并提供有效的营业执照副本复印件并加盖鲜章。）

3.3比选响应人在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）失信惩戒显示为“0”，在响应文件资格审查资料中提供相关查询截图并加盖比选响应人公章。

3.4法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的响应人，都不得参与同一比选项目。

3.5本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

**四、比选时间及地点安排**

4.1文件发布的时间

比选文件及相关资料于2021年11月3日在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）发布。

4.2 提出问题的截止时间及比选采购人澄清时间：

比选响应人对比选采购文件如有疑问，须于2021年11月4日 时前将疑问（需盖单位鲜章）以电子邮件形式发至比选采购人电子邮箱603300479@cqa.com，并电话告知比选采购人，过期不再受理。比选采购人将答疑、澄清、补遗的内容在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）以公告形式发布，各比选响应人应当随时关注重庆江北机场官网（www.cqa.cn）所发布的相关信息资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

4.3比选时间

4.3.1比选响应文件必须在2021年11月8日10时送到重庆江北国际机场T3A航站楼31117办公室（东区派出所旁），过期不予受理。

4.3.2 2021年11月8日10时在重庆江北国际机场T3A航站楼31117办公室（东区派出所旁）对本项目进行比选，各响应人须参加。注：比选开始前，各比选响应人须在重庆江北国际机场T3A航站楼31117室等候通知具体比选地点。

4.3.3参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

 4.3.4 参加比选的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当按照相关规定做好防疫措施，并配合采购方检查。否则采购方将拒收比选响应文件。

4.4比选结果通知

拟成交结果将公示在重庆江北机场官网，待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。

**五、报价要求**

报价应包括：G16登机口多功能候机区的设计、制作、安装、维护及涉及到的其他所有费用，本项目报价为包干价，不再另行增加费用。

本项目最高限价为 26.78万元 （不含税），报价超过最高限价将取消响应方的比选资格。采购人可根据实际状况适当调整部分设计施工内容，响应人应予以支持配合，本项目总费用不变。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

**六、成交标准**

本次比选成交人确定办法采用**经评审满足条件的有效最低价**成交：通过响应性评审的比选响应人中，评审委员会按比选响应人报价从低到高排序推荐前3名为拟成交候选人，若通过响应性评审的比选响应人不足3名，则按报价由低到高排序推荐所有比选响应人，采购人根据评审委员会提出的书面报告和推荐的拟成交候选人排名，确定排名第1的拟成交候选人为成交人。

各供应商需按照报价要求进行报价。

比选规则如下：

6.1递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于 3 个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选时仍然不足 3 个响应人的，可以继续进行比选。

6.2如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足 3 个的，评审委员会可以否决所有比选响应人，重新组织比选。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选采购文件要求的，评审委员会可以继续评审并确定成交候选人。

6.3项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序确定成交候选人，无有效比选响应人的，由项目管理部出具书面说明告知项目单位，由项目单位另行研究。

**七、比选响应保证金及履约保证金**

7.1 比选响应保证金：金额为人民币 伍仟 元整。

7.1.1 提交方式：由比选响应人企业基本账户银行转账。比选响应人提交比选响应保证金后应到采购人计财部（重庆市渝北区机场西路26号重庆江北国际机场有限公司办公楼1楼）换取保证金收据，并在比选开始前，递交比选响应文件时应出示采购人计财部开具的项目比选响应保证金收据原件，否则，采购人将拒收比选响应文件。

开户名：重庆江北国际机场有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北机场支行

账号：5005 0108 3800 0000 0060

7.1.2 提交时间：比选开始前

7.1.3 项目比选响应保证金的退还：成交候选人以外的项目比选响应保证金在成交结果公示期结束且无异议后，**比选响应人开具收据（加盖比选响应人财务专用章），附比选响应保证金退还申请（加盖公章）**一并递交采购部门，采购部门凭借该收据根据相关规定在20个工作日内将项目比选响应保证金以银行转账方式退还至比选响应人，该项目比选响应保证金递交期间不计利息。成交的比选响应人交纳的比选响应保证金将自动转为履约保证金。

7.2 履约保证金为 合同总价款的5% ，在收到成交通知书10日内且在合同签订前缴齐，于履约结束后一次性退还（不计利息）。

**八、支付方式**

8.1 项目完成后验收合格后20个工作日内支付95%项目款。质保期结束后无质量问题后支付剩下5%的项目款。

8.2乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

8.3付款方式为银行转账或银行承兑汇票。

8.4如税率发生国家法规调整，折算为不含税价后以新适用税率结算。

1. **工期时间、质保期**

9.1工期时间：自合同签订之日起30天

9.2质保期：2年

**十、比选响应有效期**

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。

**十一、比选响应文件的编制和提交**

11.1 比选响应人应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

11.2 比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

11.2.1 封面。

11.2.2 报价部分。比选响应人应按照比选文件要求及格式报出 供货物的品牌、规格、产地、单价、总价等 内容，报价应包括 货物的运输、安装调试、相关税金和服务等 费用，报价为不含税报价，增值税税率单列。

11.2.3 技术部分。主要包括项目的描述、设计和施工方案等技术方案，工程量清单、人员配置、图纸、表格等和技术相关的资料。如果提供的 材料和服务 与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明，须经评审委员会评定并认可，才能作为供应商实质性响应。(表格自制)

 **1**、一体式书桌书架**、异形办公桌**

 桌面包含10个充电接口**，**采用实木松木板,桌面面板厚度为50mm，书架隔板厚度为25mm，具有防虫蛀、易清洁、耐冲击等特点。油漆：选用大宝优质聚酯漆，漆膜硬度高，不褪色，色泽均匀，光泽度好；投标人提供2018年1月1日以来由具有CMA和CNAS资质得国家级检测中心出具合格的底漆检测报告，符合GB/T 1741-2007《漆膜耐霉菌性测定法》标准、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性能测定法和抗菌效果》标准，其中抗霉菌性能，抗菌率＞99.99%，抗菌活性值＞5，抗霉菌耐久性能，生长覆盖面积0%。

 投标人提供2018年1月1日以来由具有CMA和CNAS资质得国家级检测中心出具的办公桌的监督抽查检验报告；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准；其中耐干热4级；耐湿热4级；耐划痕，加载1.5N。表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；耐污染性，丙酮4级、25%氢氧化钠溶液5级、30%双氧水溶液4级、鞋油4级；垂直加载稳定性实验，按GB/T 10357.7-2013中附录A进行垂直加载实验，应无倾翻现象；垂直和水平加载稳定性实验，按GB/T 10357.7-2013中附录A进行垂直和水平加载实验，应无倾翻现象；甲醛释放量（mg、/L）≤0.8。

1. 办公座椅

木质件采用优质松木框架，符合人体工程学原理。表面材质采用优质环保皮饰面，皮面柔软而富有韧性，手感舒适，透气性强；采用低温发泡高回弹海绵，软硬适中、不变形，涂防老化变形保护膜。提供国家级、市级或县级及以上消防及阻燃产品质量监督检验中心出具的橡塑海绵阻燃报告，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，其中单位面积热释放速率峰值（kW/m²）≤30，垂直燃烧合格，平均燃烧时间（s）≤15，平均燃烧高度（mm）≤110。

投标人提供具有CMA资质得国家级检测中心出具合格的办公椅监督抽查检验报告：符合GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》、CCGF 305.3-2015《木家具产品质量监督抽查实施规范》标准；其中耐干热1级；耐湿热1级；抗冲击，冲击高度50mm，2级；耐香烟灼烧应无脱落状黑斑、裂纹、鼓泡现象；甲醛释放量（mg/L）≤0.1。

**3、电竞沙发**

面料舒适，厚度适中，透气性好。投标人提供2018年1月1日以来由具有CMA和CNAS资质的国家级检测中心出具的以下合格的布料阻燃检验报告；符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准；其中垂直燃烧性能，损毁长度：经向：6mm；纬向：5mm。续燃时间：经向0s；纬向0s。燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。产烟毒性≥ZA3。内置高密度40#PU成型发泡海棉，软硬适中，回弹性好，不易变形软包扶手。提供国家级、市级或县级及以上消防及阻燃产品质量监督检验中心出具的橡塑海绵阻燃报告，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，其中单位面积热释放速率峰值（kW/m²）≤30，垂直燃烧合格，平均燃烧时间（s）≤15，平均燃烧高度（mm）≤110。）需确保2年内均不得出现拉伤、变形、掉色等现象，其中座椅不得出现开裂、气泡、披锋、凹坑凸点，边缘刮手、边角打磨不圆滑、锋利尖锐现象，沙发不得出现异物、分层、缩水现象（人为原因除外），如果遇到该类问题，需由报价人负责更换。沙发表面须每6个月进行一次保养及维护（包括根据需求对座椅套进行更换）。

4、装饰书摆件

桌面摆件材质应选用颜色纯正、美观平整、色彩亮丽的工艺纸材质。

 5、投标人在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构。

11.2.4 商务部分。

三证合一的营业执照（复印件，加盖鲜章），法定代表人身份证明（原件盖鲜章并附法定代表人身份证复印件加盖鲜章），法定代表人授权委托书（原件盖鲜章并附委托代理人身份证复印件加盖鲜章），其它资格证明（如企业资信证明、质量体系认证等）以及服务承诺等。

11.2.4.5.511.2.4.6 比选响应文件包括：**纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份；电子比选响应文件1份（U盘形式）。**

**十二、比选须知**

12.1比选响应人有以下情形之一的，采购人有权拒收比选响应人文件：

12.1.1未在递交比选响应文件时出示采购人计财部开具的比选响应保证金收据的；

12.1.2未在递交比选响应文件截止时间前递交响应文件的；

12.1.3比选响应人未派法定代表人或法定代表人委托代理人出席比选唱价环节，或出席唱价环节的比选响应人未能提供有效身份证原件、提供身份证原件与比选文件中不符的；

12.1.4未按要求密封比选响应文件的。

**十三、比选响应文件作废条款**

（一）无报价或两个以上报价的；

（二）资格条件不符合国家有关规定和比选文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

（三）报价超过比选最高限价的；

（四）比选响应文件封面及密封袋封面上未注明“项目名称”“项目编号”“比选响应单位名称”，或未加盖单位公章；

（五）比选响应文件中字迹或提供的复印件模糊、无法辨认的；

（六）比选响应文件散装或者活页装订的；

（七）比选响应文件份数不足；

（八）比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）；

（九）比选响应文件中报价函部分、授权部分未盖章，或无法定代表人签字，或签字人无有效授权书的；

（十）报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）；

（十一）未对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容响应的；

（十二）未按比选文件要求编制的、明显不符合技术规范和标准的要求、对比选文件中主要条款未响应的；

（十三）比选响应文件附有采购人不能接受的条件；

（十四）有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。

**十四、响应人违规行为处罚条款**

比选响应人有以下情形之一的，采购人有权取消其比选资格，并纳入重庆江北国际机场有限公司供应商黑名单，其比选保证金不予退还：

（一）在比选期间发现比选响应人提供了虚假资料、伪造、变造、借用或者冒用他人资质证书或营业执照等证明材料的。

（二）比选过程中发现存在贿赂行为的。

（三）采用非正常手段，干扰评审工作的。

（四）在比选有效期内，撤销比选响应文件的。

（五）成交人在合同签订期间违背比选响应文件承诺的。

（六）在比选有效期内，响应人无故放弃中标候选人资格的或在领取成交通知书后拒签合同，不缴纳履约保证金的。

（七）在比选过程中存在围标或相互串通投标、非法以他人名义参与比选或以其他方式影响比选公正性的行为。

（八）严重违反采购承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为 。

（九）在履行采购承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的，或在履约过程中出现严重不诚信情况的。

（十）不遵守招投标法律法规，在采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竟争对手的不良行为的。

（十一）有其他违反国家法律法规或采购文件相关规定的不诚信行为。

13.1 黑名单供应商惩诫标准及措施

（一）列入黑名单的供应商将在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）进行公布和公示。

（二）被列入黑名单的供应商及相关人员，从被确认之日起3年内，取消其参与重庆江北国际机场有限公司采购项目的资格。

**十五、异议**

15.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

15.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

15.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

15.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

15.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

15.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

15.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

**十六、监督部门**

重庆江北国际机场有限公司航站楼管理部采购监督小组

地址：重庆江北国际机场有限公司办公楼

电话：023-67155511

**十七、结果异议提交渠道**

正式结果异议函件应同步提交采购人及监督部门。

**十八、联系方式**

业主：重庆江北国际机场有限公司

联系人：黄先生

电话：023-67153075

传真：023-67153676

邮编：401120

第二章 比选要求附件

**附件1：**

**报价函**

重庆江北国际机场有限公司：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（¥ ）**不含税**的总报价，增值税税率 %，工期 ，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期90天内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人全称： （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

邮箱：

电话：

传真：

邮政编码：

 年 月 日

**附件2：**

**法定代表人身份证明**

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （比选响应人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人全称： （加盖单位公章）

 年 月 日

**附法定代表人身份证复印件**

**附件3：**

**法定代表人授权委托书**

**（适用于有委托代理人的情况）**

本人\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（响应人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改咨询\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由比选响应人加盖单位鲜公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

比选响应人：（单位鲜公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**附委托代理人身份证复印件**

第三章 合同书格式

**附件4：**

合同编号：

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

买卖合同

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**甲方：重庆江北国际机场有限公司**

 **乙方： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

目录

[第一条 货物名称、数量及规格 1](#_Toc25588100)

[第二条 合同价款 2](#_Toc25588101)

[第三条 技术标准及要求 2](#_Toc25588102)

[第四条 交货日期、方式和地点 2](#_Toc25588103)

[第五条 验收办法 3](#_Toc25588104)

[第六条 保证金 3](#_Toc25588105)

[第七条 付款方式 3](#_Toc25588106)

[第八条 违约和索赔 3](#_Toc25588107)

[第九条 不可抗力 4](#_Toc25588108)

[第十条 通知条款 5](#_Toc25588109)

[第十一条 保密条款 7](#_Toc25588110)

[第十二条 合同争议的解决方式 7](#_Toc25588111)

[第十三条 合同的变更和解除 7](#_Toc25588112)

[第十四条 合同生效及其他 8](#_Toc25588113)

**甲方（买方）：重庆机场集团有限公司**

**统一信用代码：**

**送达地址：**

**联系人：**

**联系电话：**

**邮箱：**

**乙方（卖方）：**

**统一信用代码：**

**送达地址：**

**联系人：**

**联系电话：**

**邮箱：**

**签订地点：**

**签订时间： 年 月 日**

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，本着平等、自愿的原则，经友好协商，现就甲方向乙方购买 ，（并安装，调试）事宜达成一致，签订本协议。：

## 第一条 货物名称、数量及规格

1.1本合同项下乙方所供货物情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 品牌 | 规格（型号） | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

（以下能明确的尽量明确）

## 第二条 合同价款

2.1 合同金额**（不含增值税）**为人民币       元整(大写   元）；合同金额**（含增值税）**为人民币        元整(大写    元）；

2.2 合同价款含保险费和运输费用等。

## 第三条 技术标准及要求

3.1 乙方应严格按甲方要求，并符合有关国家标准和行业标准进行供货。

3.2 在质保期内的使用过程中，乙方应负责处理出现的缺陷和服务问题，所需费用由乙方承担，对于甲方操作失误造成的问题，乙方应积极配合，予以解决，费用由甲方承担。

3.3 乙方所供货物的质量保证期为 年，自货到并验收合格之日起算。

## 第四条 交货日期、方式和地点

4.1 合同签订后，乙方应及时供货，并于    年    月    日前完成交货，交货地点： T3A航站楼G指廊多功能候机区  。（需安装调试培训的，以安装调试培训完成，并正常适用为完成交货义务）

## 第五条 验收办法

5.1 货到交货地点后，乙方应负责将货物卸至甲方指定地点，甲方对货物的数量和质量进行初步验收，除本合同另有约定的外，乙方所供货物应是全新的，未被使用过的。如货物需安装调试的，乙方应安装调试正常后，方能通过验收。

## 第六条 保证金

6.1 乙方应在中标通知书发出后 日内（或本合同签订 日之前） 以 形式向甲方缴纳履约保证金，以作为乙方履行本合同项下相关义务的担保 。履约保证金共计人民币 元，大写人民币 元。待乙方所供物货验收合格后15个工作日内无息退还；

6.2 合同总价的   %为乙方所供货物的质量保证金，质保期满后，无质量问题后，无息退还。

6.3 保证金应由乙方名义开立的账户支付到甲方账户，否则视为未支付，甲方有权追究乙方逾期付款责任。

6.4 乙方支付履约保证金时，应在“付款备注”中写明“（合同编号）XX买卖合同履约保证金”。乙方不得与其他合同、其他缴费项目一起支付履约保证金，若因混合支付造成无法确认为本合同款项到账的，视为逾期未支付。

## 第七条 付款方式

7.1 本合同签订后，甲方收到乙方开具收据后，预付合同总价款    %；

7.2合同标的物运至甲方现场（并安装调试完成），甲方收到乙方开具全额增值税发票后，支付至合同总价款的    %；

7.3 质保期满后，无任何质量问题，甲方收到乙方提出付款申请后，一次性付清余款（退还质量保证金）。

7.4乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

## 第八条 违约和索赔

8. 1乙方逾期交货，乙方应向甲方偿付逾期交付违约金。逾期违约金按照合同总价款每日万分之三计算。甲方可在货物结算款中扣除。违约金尚不能补偿对方损失时，有权向对方追索实际损失的赔偿金。

8.2 乙方逾期交货，或不履行售后服务，经甲方催告后仍不能履行的，甲方有权解除合同，保证金作为违约金不予退还。保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

8.3 乙方保证所供产品或服务的质量符合本合同约定之标准，并承诺产品或服务来源合法，不侵犯他人权益。所供产品应附有相关产品说明和合格证，对于进口产品，甲方有权要求乙方提供报关单及海关检验证明等资料。否则，甲方有权采取拒收、退货、更换等措施。

8.4因产品质量瑕疵或缺陷导致甲方或第三人损害的，甲方有权向乙方索赔。

8.5 .....

## 第九条 不可抗力

9.1 不可抗力指，超出本合同双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。

9.2 因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限则应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指供需双方在缔结合同时所不能够预见的，并且它的发生及其后果不可避免和无法克服的。

## 第十条 通知条款

任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

甲方指定的联系方式：

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方指定的联系方式：

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.1采用当面签收的，应由合同中指定的联系人或双方授权的代表签收，签收日期即为送达时间。

10.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，合同中没有明确通讯地址的，以双方法定注册地址为准，一旦特快专递送达上述地址且被签收的，即视为有效送达收件人。特快专递被签收的时间，即为送达时间。

10.3 采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

10.4因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人及受送达人指定的授权人或联系人拒绝签收，导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。以多种方式通知送达的，送达时间以最早到达受送达人的时间为准。

10.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

10.6 因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

10.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

## 第十一条 保密条款

本合同双方有义务对本合同内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

## 第十二条 合同争议的解决方式

12.1 若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（ ） 种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地人民法院起诉。

12.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分继续执行。

## 第十三条 合同的变更和解除

13.1 本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。若补充协议内容与本合同内容矛盾的，以时间在后的内容为准。

13.2 经双方协商一致，并达成书面合同后，本合同可以解除，双方应就合同解除的后果在解约合同中一并做出约定。一方也可根据合同约定单方行使合同解除权。

## 第十四条 合同生效及其他

14.1 乙方和甲方约定合同内容双方签字或盖章后生效，生效后不得以其他原因单方取消约定。

14.2 本合同一式【 】份，甲方执【 】份，乙方执【 】份，具有同等法律效力。

**甲方（盖章）：**

法定代表人或授权代表（签字）：

**乙方（盖章）：**

法定代表人或授权代表（签字）：

附件

项目采购需求表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **图片** | **规格** | **数量** | **单位** | **材质要求** |
| 1 | 一体式书桌书架 |  | 2400mm\*650mm\*1950mm | 6 | 个 | 采用实木松木板,桌面面板厚度为50mm，书架隔板厚度为25mm，具有防虫蛀、易清洁、耐冲击等特点。油漆：选用大宝优质聚酯漆，漆膜硬度高，不褪色，色泽均匀，光泽度好；投标人提供2018年1月1日以来由具有CMA和CNAS资质得国家级检测中心出具合格的底漆检测报告，符合GB/T 1741-2007《漆膜耐霉菌性测定法》标准、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性能测定法和抗菌效果》标准，其中抗霉菌性能，抗菌率＞99.99%，抗菌活性值＞5，抗霉菌耐久性能，生长覆盖面积0%。 |
| 2 | 一体式异形办公桌 |  | 7000mm\*7000mm | 1 | 套 | 桌面包含10个充电接口，采用实木松木板,桌面面板厚度为50mm，台面厚度为50mm，具有防虫蛀、易清洁、耐冲击等特点。油漆：选用大宝优质聚酯漆，漆膜硬度高，不褪色，色泽均匀，光泽度好；投标人提供2018年1月1日以来由具有CMA和CNAS资质得国家级检测中心出具合格的底漆检测报告，符合GB/T 1741-2007《漆膜耐霉菌性测定法》标准、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性能测定法和抗菌效果》标准，其中抗霉菌性能，抗菌率＞99.99%，抗菌活性值＞5，抗霉菌耐久性能，生长覆盖面积0%。投标人提供2018年1月1日以来由具有CMA和CNAS资质得国家级检测中心出具的办公桌的监督抽查检验报告；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准；其中耐干热4级；耐湿热4级；耐划痕，加载1.5N。表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；耐污染性，丙酮4级、25%氢氧化钠溶液5级、30%双氧水溶液4级、鞋油4级；垂直加载稳定性实验，按GB/T 10357.7-2013中附录A进行垂直加载实验，应无倾翻现象；垂直和水平加载稳定性实验，按GB/T 10357.7-2013中附录A进行垂直和水平加载实验，应无倾翻现象；甲醛释放量（mg、/L）≤0.8。 |
| 3 | 办公座椅 |  | 550mm\*400mm\*780mm | 30 | 把 | 木质件采用优质松木框架，符合人体工程学原理。表面材质采用优质环保皮饰面，皮面柔软而富有韧性，手感舒适，透气性强；采用低温发泡高回弹海绵，软硬适中、不变形，涂防老化变形保护膜。提供国家级、市级或县级及以上消防及阻燃产品质量监督检验中心出具的橡塑海绵阻燃报告，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，其中单位面积热释放速率峰值（kW/m²）≤30，垂直燃烧合格，平均燃烧时间（s）≤15，平均燃烧高度（mm）≤110。投标人提供具有CMA资质得国家级检测中心出具合格的办公椅监督抽查检验报告：符合GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》、CCGF 305.3-2015《木家具产品质量监督抽查实施规范》标准；其中耐干热1级；耐湿热1级；抗冲击，冲击高度50mm，2级；耐香烟灼烧应无脱落状黑斑、裂纹、鼓泡现象；甲醛释放量（mg/L）≤0.1。 |
| 4 | 电竞沙发 |  | 750mm\*700mm\*1100mm | 10 | 把 | 面料舒适，厚度适中，透气性好。投标人提供2018年1月1日以来由具有CMA和CNAS资质的国家级检测中心出具的以下合格的布料阻燃检验报告；符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准；其中垂直燃烧性能，损毁长度：经向：6mm；纬向：5mm。续燃时间：经向0s；纬向0s。燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。产烟毒性≥ZA3。内置高密度40#PU成型发泡海棉，软硬适中，回弹性好，不易变形软包扶手。提供国家级、市级或县级及以上消防及阻燃产品质量监督检验中心出具的橡塑海绵阻燃报告，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，其中单位面积热释放速率峰值（kW/m²）≤30，垂直燃烧合格，平均燃烧时间（s）≤15，平均燃烧高度（mm）≤110。 |
| 5 | 装饰书摆件 |  | 140mm\*30mm\*200mm | 300 | 本 | 选用颜色纯正、美观平整、色彩亮丽的工艺纸材质。。 |
| 6 | 高清显示器 |  | 23.8寸 | 10 | 台 | IPS广角硬屏，1080P高清画质，75Hz高速刷新，支持多扩展接口，可调节角度。 |
| 7 | 游戏手柄 |  | 194mm\*140mm\*79mm | 10 | 个 | 有线连接免驱动即插即用。 |
| 8 | 投屏线 |  | 1750mm | 10 | 根 | 苹果、安卓通用1080P高清投屏线，无延迟不卡顿，锌合金插头，PVC线材。 |
| 9 | 壁挂式仿真植物 |  | 200mm\*1400mm | 25 | 个 | 壁挂式仿真植物需满足B1防火等级，若不满足则需要在安装完成后喷涂B1级的消防阻燃剂并提供检测报告，两年质保期限。 |
| 10 | 仿真植物 |  | 220mm\*170mm | 15 | 个 | 仿真植物需满足B1防火等级，若不满足则需要在安装完成后喷涂B1级的消防阻燃剂并提供检测报告，两年质保期限，仿真植物种类不低于5种。 |
| 14 | 电路改造 | — | — | — | — | 包含配电箱采购、线路改造等全部费用，至少同时满足30台手机或者笔记本电脑的用电负荷（总负荷不低于8000瓦）；线路须采用鸽牌，低烟无卤阻燃材质；空气开关保护需为ABB品牌；铜芯线要求不低于4平方毫米。 |
| 15 | 工程安装 | - | - | — | — | 包含电路改造安装、家具组装、装饰摆件摆放、证件办理、保险等工程安装所需的相关费用。 |