消防护卫部询价、报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 2#消防站厨房燃气灶具 | | | | |
| 报价单位 | | | |  | | | | |
| 联系人 | | | |  | 联系电话 | |  | |
| 采购物资明细 | | | | | | | | |
| 序号 | | 名 称 | 型号规格 | | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税小计（元） |
| 1 | | 燃气灶 | 昕粤厨，单炒单温（工程款）带熄火保护  （尺寸1100\*1000\*800mm） | | 1 | 个 |  |  |
| 2 | | 燃气灶 | 昕粤厨，双炒单温（工程款）带熄火保护  （尺寸1800\*1000\*800mm） | | 1 | 个 |  |  |
| 3 | | 电源线ZR-RV | 2\*1.5 | | 60 | M |  |  |
| 4 | | 信号线ZR-RV | 2\*1.5 | | 60 | M |  |  |
| 5 | | JDG镀锌穿线管 | Φ20 | | 30 | M |  |  |
| 6 | | 镀锌管套筒CS穿线直接头 | Φ20 | | 10 | 个 |  |  |
| 7 | | JDG镀锌线管扣压锁扣 | Φ20 | | 10 | 个 |  |  |
| 8 | | H50加厚 | 86线盒 | | 4 | 个 |  |  |
| 9 | | 固定卡U型卡 | Φ20 | | 20 | 个 |  |  |
| 10 | | 线盒盖板 | 86 | | 4 | 个 |  |  |
| 11 | | 螺丝 | 1CM | | 12 | 颗 |  |  |
| 12 | | 金属软管 | Φ20 | | 2 | 圈 |  |  |
| 13 | | 膨胀塞螺栓 | 8MM | | 40 | 个 |  |  |
| 14 | | 自攻螺丝钉 | 8MM | | 40 | 颗 |  |  |
| 15 | | 镀锌弯管直接 | Φ20 | | 10 | 个 |  |  |
| 16 | | 可燃气体探测器 | 通用（一个探头配一台主机）产品要求：1、产品需具有有效的《计量器具形式批准证书》、《防爆合格证》、《消防产品认证证书》；2、产品需能对现场散发可燃气体做出灵敏报警；3、主机接收到可燃气体探测器报警后能输出专用的24V直流电压，用以切断燃气电磁阀。参考产品型号：诺盾ND-T100 | | 3 | 套 |  |  |
| 17 | | 蒸饭箱 | MCKZ-H24 ,1390x600x1650mm,  电压：380V ,功率：24kw | | 2 | 台 |  |  |
| 合计金额（元） | | | | | | 不含税总价： | | |
| 税率： | | |
| 含税总价： | | |
| 报价单位（公章）： | | | | | | | | |
| 备注 | 1、报价单详细填写供应商名称、联系人和联系电话，并加盖单位公章，于2022年3月22日下午15时前将密封的报价单递交到消防护卫部210办公室（机场东一路2号护宾楼）；  2、报价方的产品必须满足报价单的品牌规格要求，品牌规格不符将被视为无效报价；  3、报价为含税单价加总价，税率单列。最高报价限价为含税总价不超过 34000元，超过限价将被视为无效报价；  4、报价应包括产品、运输、人工搬运、安装、调试、税费等其它所有费用，本项目报价为包干价，不再另行增加费用；  5、乙方只负责燃气灶、蒸饭箱的安装，可燃气体探测器甲方自行安装；  6、报价方同时提供营业执照复印件加盖鲜章，报价时与报价单一并密封提供；  7、原则上只通知中选方，对未中选方不通知、不解释；  8、乙方提供增值税普通发票时按照不含税价支付，乙方提供增值税专用发票按照不含税价加税额支付；  9、其它要求：本项目在机场隔离区内，供应商应综合考虑因此而增加的人工、运输、调试、办证等费用，乙方自行负责人员及工具的证件办理，甲方予以必要的配合。 | | | | | | | |