医疗救护中心电脑采购项目询价单

**一、资格要求**

1.1具有有效的营业执照，且营业范围应涵盖本项目所购设备。（须提供营业执照复印件加盖鲜章）

1.2 需提供原厂商出具的此项目的售后服务承诺函盖章原件。

**二、项目内容及要求**

2.1采购电脑1批，具体见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **采购数量（台）** | **备注** |
| **1** | **办公用台式电脑** | **4** |  |
| **2** | **生产用台式电脑** | **2** |  |
| **3** | **一体机台式电脑** | **1** |  |

2.2、技术要求

2.2.1办公用台式电脑技术要求

|  |
| --- |
| **办公用台式电脑详细信息** |
| 序号 | 项目 | 参数要求 |
|  | 品牌 | 戴尔(Dell)或惠普(HP) |
|  | 机箱 | 标准塔式机箱 |
|  | 处理器 | 配置1颗Intel 酷睿十代或十代以上处理器，六核芯十二线程，最低要求为I5-10400，2.9GHZ； |
|  | 内存 | 不低于8GB，DDR4-3200MHZ； |
|  | 硬盘 | 配置1块1T SATA 3.5寸 7.2K 硬盘用于数据存储，1块NVME 256G 用于系统安装； |
|  | 显卡 | 核心显卡，HD630及以上； |
|  | 系统 | 系统支持 Windows10/11  |
|  | 显示器 | 与主机同品牌，24寸或以上，最低分辨要求为1920\*1080；  |
|  | 接口 | 组合音频插孔、2 个 USB 2.0 端口、2 个第一代 USB 3.2 Type-A 端口、线路输出端口、HDMI 端口\* 、VGA 端口\* 、2 个第一代 USB 3.2 Type-A 2 个 USB 2.0 端口、扩展卡插槽、挂锁插槽、RJ-45 以太网端口、楔形锁插槽、扩展卡插槽 ；  |
|  | 配件 | 电源线\*1、键盘\*1、鼠标\*1、 |
|  | 质保 | 确保3年7x24 小时服务，原厂原配上门更换服务，配置专属技术支持电话。提供原厂商针对本项目的售后服务承诺函原件。 |

2.2.2**生产用台式电脑技术要求**

|  |
| --- |
| **生产用台式电脑详细信息** |
| 序号 | 项目 | 参数要求 |
| 1 | 品牌 | 戴尔(Dell)或惠普(HP) |
| 2 | 机箱 | 标准塔式机箱(335\*176\*345MM) （支持无工具拆卸）； |
| 3 | 处理器 | 配置1颗Intel 酷睿十代或十代以上处理器,主频不低于3.1GHZ；六核芯 十二线程，最低要求为I5-10500；； |
| 4 | 内存 | 不得低于16GB，DDR4-3200MHZ，最高支持128G内存； |
| 5 | 硬盘 | 配置1块1TSATA 3.5寸 7.2K 硬盘，1块NVME固态512G用于系统安装 （支持三块2.5/3.5寸硬盘/2块M.2 NVME硬盘,2230\*2242\*2280） |
| 6 | 显卡 | 英伟达（NVIDIA）R5-2G独显 （高支持RTX3090-24G显卡）； |
| 7 | 系统 | 系统支持 Windows10/11  |
| 8 | 显示器 | 与主机同品牌，24寸或以上，最低分辨要求为1920\*1080；  |
| 9 | 扩展支持 | 不低于三个PCI-E 3.0插槽 ；USB 3.2\*3 SD/USB 3.2Typea\*3；USB2.0 Typea\*2 ;PS2键鼠 ；DP \*2； |
| 10 | 配件 | 电源线\*1、键盘\*1、鼠标\*1、 |
| 11 | 质保 | 确保3年7x24 小时服务，原厂原配上门更换服务，配置专属技术支持电话。提供原厂商针对本项目的售后服务承诺函原件 |

|  |
| --- |
| **一体机台式电脑详细信息** |
| 序号 | 项目 | 参数要求 |
| 1 | 品牌 | 戴尔(Dell)或惠普(HP) |
| 2 | 处理器 | 第12代智能英特尔® 酷睿™ i5-1235U (12MB 缓存, 最高睿频 4.4 GHz, 10 核)； |
| 3 | 内存 | 16GB 3200MHZ DDR4； |
| 4 | 硬盘 | 配置1块1TSATA 硬盘用于数据存储，1块PCLE NVME 512GSSDNVME用于系统安装；  |
| 5 | 显卡 | NVIDIA GEFORCE 2G独显 DDR6；  |
| 6 | 系统 | 系统支持 Windows10/11  |
| 7 | 网卡 | 网卡：网络适配器（NIC）Intel® Wi-Fi 6 2x2 无线网卡带蓝牙；  |
| 8 | 端口包含项 | 端口包含项：1 个第一代 USB 3.1 端口，支持开机/唤醒、2 个第一代 USB 3.1 端口、1 个第二代 USB 3.1 端口、1 个第二代 USB 3.2 Type-C 端口、1 个 HDMI 1.4b 端口、1 个 HDMI 1.4b 输入端口、1 个 RJ45 以太网端口、1 个音频端口、1 个直流电输入端口、1 个电源适配器端口 ；  |
| 9 | 配件 | 电源线\*1、键盘\*1、鼠标\*1、 |
| 10 | 质保 | 确保3年7x24 小时服务，原厂原配上门更换服务，配置专属技术支持电话。提供原厂商针对本项目的售后服务承诺函原件 |

2.2.3**一体机台式电脑技术要求**

1. 报价要求及报价单

3.1报价单：详见附件1:医疗救护中心电脑采购需求表

3.2本采购项目最高限价（不含税价）为人民币34513元（大写金额：叁万肆仟伍佰壹拾叁元整），超过最高限价，将取消响应方的询价资格。

（1）办公用台式电脑不含税单价（最高限价：¥4424元/台）

（2）生产用台式电脑不含税单价（最高限价：¥5309元/台）

（3）一体机台式电脑不含税单价（最高限价：¥6194元/台）

四、其他要求

1.成交需签订合同，结算时需提供增值税专用发票。

2.所有电脑设备必须是全新未使用过，所提供产品质量必须要符合国家相关标准（包括国家标准和行业标准），均需提供合格证，使用说明书。

3.签订合同后15个工作日内送货上门，送至重庆机场范围内指定地点。

4.满足我司需求的前提下，合计价格最低者成交。

五、报价提交时间

如有意参与本项目报价，请于2022年6月17日下午17:00之前将附件1本项目报价单（医疗救护中心电脑采购需求表）、营业执照复印件（加盖鲜章）及原厂商出具的此项目的售后服务承诺函盖章原件，邮寄或直接送至重庆市渝北区翔安路18号医疗救护中心办公楼404室，过期视为自动放弃。

项目单位：重庆江北国际机场有限公司医疗救护中心

联 系 人：王芬 联系电话：67153409

—————————————————————————

**附件1：报价单 （医疗救护中心电脑采购需求表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌及规格型号** | **单位** | **数量** | **单价报价****不含税****（元）** | **小计不含税****（元）** | **增值税税率** | **技术参数** |
| 1 | 办公用台式电脑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 满足询价文件技术要求 |
| 2 | 生产用台式电脑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 满足询价文件技术要求 |
| 3 | 一体机台式电脑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 满足询价文件技术要求 |
|  合计（元） 小写： |  | 大写： |

响应方单位名称（盖章）：

是否能够满足需求：

联系人： 联系电话：