修缮建筑防水项目需求表

**一、项目概况**

机场祥凤路2号原机场宾馆屋面防水

**二、项目部位及工程量需求**

1.厨房屋面

2.北三楼屋面

3.北楼阳台屋面

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **新增项目** | **单位** | **数量** |
| 1 | 拆除旧消防水管、除渣、清洁 | 项 | 1.00 |
| 2 | 拆除旧防水层至结构层 | 项 | 1.00 |
| 3 | 正常使用的管线保护及恢复 | 项 | 1.00 |
| 4 | 拆除旧防水层至结构层除渣、清洁 | 项 | 1.00 |
| 5 | 基层找平 | 项 | 1.00 |
| 6 | 基层坚固，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象 | 项 | 1.00 |
| 7 | 节点防水层施工包含但不限于边、角、缝、墙根等部位 | 项 | 1.00 |
| 8 | 结构层整施防水涂料 | 平方米 | 751.00 |
| 9 | 防水卷材从最低标高向上整施至屋面外檐 | 平方米 | 751.00 |
| 10 | 防水卷材搭接不低于10公分、搭接缝顺流水方向 | 项 | 1.00 |
| 11 | 防水卷材满足国标GB18242、SBSII型级以上，效果符合国标一般建筑II级标准 | 项 | 1.00 |
| 12 | 项目其他未列明须符合国标一般建筑II级标准 | 项 | 1.00 |
| 13 | 北三楼对应内墙漏水处墙皮铲除、除渣，建筑内墙漏水处施防水、腻子层、刷漆 | 项 | 1.00 |

**三、施工标准**

1.《屋面工程技术规范》GB50345-2019。

2.重庆市《建筑防水工程技术规范》。

# 3.JGJT532011房屋渗漏修缮技术规程。

**四、响应文件**

1.施工方案（包含但不限于造价、品牌、施工措施等）。

2.施工图纸。

**五、项目验收**

本次项目以《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012为依据，甲方组织验收委员会评定质量等级为准，工程质量标准达到合格。

**六、售后服务承诺**

质保期:项目经验收合格之日起质量保修期5年，项目质保金为工程款的5%，在质量保证期届满且无问题后30个工作日内不计息退还。质保期内出现质量问题,48小时内到场进行免费维修排除故障。

**七、其他要求**

1.含税限价49000元。

2.成交需签订合同，结算需提供增值税专用发票。

3.工期：15个自然日。

4.报价为包干价，包含税费、材料费、人工费及措施费等所有费用。材料进场须提供产品合格证、同批次材料须与合格证表示数量一致，进场后进行见证验收方可实施。

5.实际施工面积与预计施工面积大小±3%以内，成交价格不作调整。

6.满足需求的前提下低价成交。

采购人：重庆机场空港服务有限责任公司

联系人：周老师；联系电话：023-67152738

————————————————————————————

**响应方信息**

　　单位名称（盖章）：

是否能够满足以上需求：

本项目含税报价： 元； 税率： % ；

联系人： 联系电话：

注：如有意参与报价，请于9月30日上午11:30之前将本项目需求表（修缮建筑防水项目需求表）、响应资料、响应方建筑防水承包资质信息及营业执照复印件（鲜章）回传至cqakgfw@163.com邮箱或直接送至机场东二路19号重庆机场集团办公楼6009室，过期视为自动放弃。