公共区管理部采购询价单

 询价员（签字）： 日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | 供应商代表 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 采购物资明细 |
| 序号 | 建构筑物名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 方管钢 | 60mm\*38mm厚1.2mm | 米 | 466 |  |  |
| 2 | 角钢 |  30mm\*30mm 厚2mm 长60mm | 个 | 316 |  |  |
| 3 | 围界网片 | 网片：2.2m\*2.98m;丝径6mm；孔洞5cm\*10cm； | 米 | 36 |  |  |
| 4 | 围界方形立柱 | 60mm\*80mm，高2.5m | 根 | 13 |  | 配备网片安装其余配件 |
| 5 | 围界斜撑 | 方形，5cm\*5cm | 根 | 13 |  |  |
|  |
| 合 计 金 额（元） | 含税价（税率 ） | 大写：小写： |
| 不含税价 | 大写：小写： |
| 负责人（签字）：供应商（公章）： |
| 备注 | 本次整改要求：1. 供应商经营范围包含五金销售；
2. 本项目最高限价不含税3.2万元；
3. 规格型号要求：

3.1角钢每个长60mm，型号为30mm\*30mm\*2mm，开螺丝孔4个，油漆颜色为淡蓝色，参考现场实物颜色；3.2方管钢每根约2.95米，型号60mm\*38mm厚1.2mm，每根需开两个方形孔、4个螺丝孔，具体加工尺寸以现场测量为准（每根钢材尺寸不一致），油漆颜色为淡蓝色，参考现场实物颜色； 3.3围界网片、立柱材质为热镀锌钢丝，喷户外聚氨酯粉。  |