饮水点防滑地垫加工要求：

1、将采购人提供的防滑地垫（尺寸：2x18m/卷；品牌：上海派勒艾美增强型TM超强吸油吸水地垫）按“饮水点防滑地垫使用需求统计表”尺寸要求，裁剪为64张饮水点防滑地垫，并利用黑色橡胶边条（规格：宽30mm，外露15mm）、地垫专用胶水对裁剪后的地垫边缘进行加边处理。

2、采用镶嵌工艺，在裁剪加边后的64饮水点防滑地垫表面增加“小心地滑”“CAUTION WET FLOOR”提示内容，提示内容字体：微软雅黑，颜色：绿色（R:0 G:201 B:5），字体面积：长90cm x 宽25.2cm。（详见饮水点防滑地垫效果图）

3、镶嵌的提示内容位于地垫居中位置，所使用的材质与原有地垫材质保持一致，镶嵌后的地垫表面与原有地垫表面保持平整，无凹凸不平现象。

4、地垫裁剪加工后需根据“饮水点防滑地垫使用需求统计表”中提供的编号在对应地垫背面进行编号。

5、交货期：自合同签订生效后60个日历日内。

6、裁剪剩余地垫应归还采购人。

7、本项目的报价应包括：运输费（采购人不提供防滑地垫加工场地）、加工费及涉及到的其他所有费用，本项目为包干价，不再另行增加费用。

饮水点防滑地垫效果图

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **数量** | **库存地垫表面样式** | **加工效果图** | **实物图** |
| 30张 | 2f2ac91a491cc30c8b74dbaa44e88c2 | 地垫加字 | 59564806a4cee685a91d38b87b43103 |

饮水点防滑地垫使用需求统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **卫生间编号** | **照片** | **铺设尺寸** | | **地垫周长（m）** | **裁剪筛选** | **编号** |
| **长（m）** | **宽（m）** |
| 1 | 10 | b99b17ec4231f0e0bc14ecf8c7798b3 | 1.34 | 1 | 4.68 | 1 | 1-10 |
| 2 | 36 | 8a5cdbc754dfa88dcfb9b6153cf700c | 1.02 | 1 | 4.04 | 1 | 1-36 |
| 3 | 28 | 18199d7316a6c602080410a810dae2a | 1.4 | 1 | 4.8 | 1 | 1-28 |
| 4 | 29 | 4c119b0e1316e9a31a1b7f765cc725b | 1.47 | 1 | 4.94 | 1 | 1-29 |
| 5 | 50 | 2b208fdf3dcdea6a1bac143a4eee94d | 1.46 | 1 | 4.92 | 1 | 1-50 |
| 6 | 52 | dfeb9ec8becd31e632bbd07b3e8acd1 | 1.36 | 1 | 4.72 | 1 | 1-52 |
| 7 | 54 | 5e91f2407a9e1d9e297c63f630dd69f | 1.11 | 1 | 4.22 | 1 | 1-54 |
| 8 | 56 | 197fca7fa0fdd94762725608e4a170c | 1.14 | 1 | 4.28 | 1 | 1-56 |
| 9 | 61 |  | 1.11 | 1 | 4.22 | 1 | 1-61 |
| 10 | 62 |  | 1.55 | 1 | 5.1 | 1 | 1-62 |
| 11 | 08（售票厅） |  | 0.87 | 1 | 3.74 | 2 | 2-8 |
| 12 | 22（候车厅） |  | 1.04 | 1 | 4.08 | 2 | 2-22 |
| 13 | 21（候车厅） |  | 2.30 | 1 | 6.6 | 2 | 2-21 |
| 14 | 58 | ef79c29bab2d09f3913df2e37e1e801 | 1.3 | 1 | 4.6 | 2 | 2-58 |
| 15 | 备用1 | 14号卫生间 | 1.27 | 1 | 4.54 | 2 | 2-14备用 |
| 16 | 备用1 | 15号卫生间 | 1.09 | 1 | 4.18 | 2 | 2-15备用 |
| 17 | 43 | 8e0ce8b6b0830999c0ac69faba2c838 | 1.5 | 1 | 5 | 2 | 2-43 |
| 18 | 22 | e8a31d6a62c70a2d21ab65420bded5f | 1.01 | 1 | 4.02 | 2 | 2-22 |
| 19 | 26 |  | 1.4 | 1 | 4.8 | 2 | 2-26 |
| 20 | 27 |  | 1.28 | 1 | 4.56 | 2 | 2-27 |
| 21 | 49 |  | 1.4 | 1 | 4.8 | 3 | 3-49 |
| 22 | 48 |  | 1.28 | 1 | 4.56 | 3 | 3-48 |
| 23 | 47 |  | 1.37 | 1 | 4.74 | 3 | 3-47 |
| 24 | 41 |  | 1.4 | 1 | 4.8 | 3 | 3-41 |
| 25 | 42 |  | 1.26 | 1 | 4.52 | 3 | 3-42 |
| 26 | 24 |  | 1.37 | 1 | 4.74 | 3 | 3-24 |
| 27 | 19 |  | 1.25 | 1 | 4.5 | 3 | 3-19 |
| 28 | 25 |  | 1.37 | 1 | 4.74 | 3 | 3-25 |
| 29 | 备用1 |  | 1.2 | 1 | 4.4 | 3 | 3-备用1 |
| 30 | 备用2 |  | 1.2 | 1 | 4.4 | 3 | 3-备用2 |
| 31 | 21 | IMG_256 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4-21 |
| 32 | 22 | IMG_257 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4-22 |
| 33 | 23 | IMG_258 | 1.3 | 1 | 4.6 | 4 | 4-23 |
| 34 | 19 | IMG_259 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4-19 |
| 35 | 20 | IMG_260 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4-20 |
| 36 | 10 | IMG_261 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4-10 |
| 37 | 11 | IMG_262 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4-11 |
| 38 | 18 | IMG_263 | 1.6 | 1 | 5.2 | 4 | 4-18 |
| 39 | 27 | IMG_270 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4-27 |
| 40 | 28 | IMG_271 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4-28 |
| 41 | 33 | IMG_272 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4-33 |
| 42 | 34 | IMG_273 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4-34 |
| 43 | 32 | IMG_274 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5-32 |
| 44 | 7 | IMG_279 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5-7 |
| 45 | 6 | IMG_280 | 1.3 | 1 | 4.6 | 5 | 5-6 |
| 46 | 2 | IMG_281 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5-2 |
| 47 | 1 | IMG_282 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5-1 |
| 48 | 5 | IMG_283 | 1.3 | 1 | 4.6 | 5 | 5-5 |
| 49 | 8 | IMG_284 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5-8 |
| 50 | 9 | IMG_285 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5-9 |
| 51 | 4 | IMG_286 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5-4 |
| 52 | 16 | IMG_289 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5-16 |
| 53 | 17 | IMG_290 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5-17 |
| 54 | 12 | IMG_291 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5-12 |
| 55 | 14 | IMG_292 | 1.6 | 1 | 5.2 | 6 | 6-14 |
| 56 | 15 | IMG_293 | 1.6 | 1 | 5.2 | 6 | 6-15 |
| 57 | 26 | IMG_264 | IMG_265 | 5 | 5 | 6 | 6-26 |
| 58 | 29 | IMG_266 | IMG_267 | 5 | 5 | 6 | 6-29 |
| 59 | 30 | IMG_268 | IMG_269 | 5 | 5 | 6 | 6-30 |
| 60 | 35 | IMG_275 | IMG_276 | 5 | 5 | 6 | 6-35 |
| 61 | 36 | IMG_277 | IMG_278 | 5 | 5 | 6 | 6-36 |
| 62 | 3 | IMG_287 | IMG_288 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6-3 |
| 63 | 备用1 |  | 1 | 1 | 4 | 7 | 7-备用1 |
| 64 | 备用2 |  | 1 | 1 | 4 | 7 | 7-备用2 |
| 裁剪合计 | | | 78.82 |  | 286.44 | - | - |

注：饮水点紧邻卫生间，编号以卫生间编号为准。