饮水机垃圾桶内胆规格要求：

1. 尺寸：供应商提供的饮水机垃圾桶，需与现场在用饮水机垃圾桶内胆样式及尺寸（φ40cm\*70cm，手工测量存在误差）相匹配。
2. 数量：28个。
3. 材质：镀锌板。
4. 工艺：满焊或冲压。

5、交货期：中标确认后60个日历日内。

6、质保期限：1年。自项目验收合格之日起算，质保期内出现损坏，乙方须免费提供维保，更换服务，在接到甲方通知后，乙方需派专业技术人员尽快赶到现场处理。