附件：

**飞航楼屋顶落水管道疏通维护项目要求**

一、资质要求

1.在中华人民共和国依法注册，具有独立法人资格，具有有效营业执照。

2.截至报价单递交截止之日，不在重庆机场集团有限公司及重庆江北国际机场有限公司供应商黑名单之内。

3.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的响应人，都不得在在本次项目中同时报价。

4.本项目不接受联合体报价，不得转包、分包。

二、项目要求

1.项目清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 |
| 屋面雨水管疏通及清洗 | 根 | 4 |
| 屋面落水口周边刚性面层、保温填充层、防水层、找平层及现浇板等拆除及除渣 | ㎡ | 1 |
| 更换破损PVC管及管件 | 处 | 1 |
| 屋面现浇板、找平层、防水层、保温层、刚性面层等逐层恢复 | ㎡ | 1 |

2.屋面落水管为PVCØ110管，每根长度约25米（屋面落水口至一层水沟出水口），落水管道隐蔽于外立面干挂石材内，管道中间段明确有安装90°或45°弯头转弯。管道疏通不得造成管道破坏。

3.屋面的恢复，按拆除内容同材质逐层恢复，恢复完成后该部位不得产生渗漏现象。

4.该项目为总价包干，除渣、耗材、车辆运费等不另算费用。

5.项目时间：签订订单后10个工作日内完成。

6.质保期：完成验收起1年。

三、其他要求

1.按照飞行区航务管理部分散采购制度要求，建议以不含税总体报价最低成交。

2.付款方式：货款支付以**转账**支付。施工作业完成后经甲方验收合格且书面确认后，乙方应向甲方开具发票。甲方收到发票20个工作日内一次性支付采购费用。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为订单约定不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。如税率发生国家法律调整，订单含税价=当前订单约定的不含税价\*（1+调整后的增值税税率）。